○ 1차작업지시서

연번	위 치	내 용	비 고
1	욱천(좌)독립문시점~150m지점	U형수로 내 불용수 유입 차단벽 설치	작업지시 보수
2	욱천(좌)독립문시점~155m지점	하수 하상 유출(하수관 개량) 유도관 설치	작업지시 보수
3	욱천(좌)독립문시점~160m지점	U형수로 내 불용수 유입	작업지시 보수
4	욱천(좌)독립문시점~300m지점	하수 하상 유출(차수판 설치)	작업지시 보수
5	불광천(좌)수색철교상류 5m지점	우수토실 개량 필요	작업지시 보수
6	구기천(좌)대사관저방향 건덕빌라8동 앞 다리밑	차집관로하부 세굴 조치 요망	작업지시 보수
7	구기천(좌)대사관저방향 두번째 다리(속옷가게)	차집관로하부 세굴 조치 요망	작업지시 보수
8	홍제천(좌)평창천상류 복개구간시점	차집관로 개구부 뚜껑 설치	작업지시 보수
9	홍제천(좌)성산다리상류 5m지점	우수토실 연결관 막힘 (오수관 횡단 개량)	작업지시 보수
10	홍제천(우)젤코바 레스토랑앞	차집관로하부 세굴 보강 요망	작업지시 보수
11	홍제천(우)성산2교하류 50m지점	환기구 악취발생(개량)	작업지시 보수
12	홍제천(우)한강합류점방향 4번째 맨홀	맨홀뚜껑개량(수질검사용)	작업지시 보수
13	홍제천(우)평창문화로 72-18 앞	물고임 악취발생(턱 낯춤)	작업지시 보수
14	창릉천(좌)북한산교하류 50m지점	차집관로하부 세굴 보강 요망	작업지시 보수
15	창릉천(좌)진관천뉴타운 상림마을611동앞	차집관로하부 세굴 보강 요망	작업지시 보수
16	창릉천(좌)진관천뉴타운 상림마을613동앞	차집관로 내 하천수유입 방지 조치 필요	작업지시 보수
17	창릉천(좌)상림마을 롯데캐슬 805동앞	차집관로 내 하천수유입 방지 조치 필요	작업지시 보수
18	창릉천(좌)지축교상류 레미안 817동앞	차집관로 내 하천수유입 방지 조치 필요	작업지시 보수
19	한강본류 당산철교상류200m(p23)	환기구 탈락	작업지시 보수
20	한강본류 원효대교하류 100m지점	환기구 탈락	작업지시 보수
21	한강본류 한남대교하류 500m지점 (보광우수토실 p37)	방류구 사다리 설치 필요	작업지시 보수
22	한강본류 성동구 옥수동 490-7천	한강R-3 유량조절장치 설치 필요	작업지시 보수

23	한강본류 용산구 서빙고동 271-122구	한강R-13 유량조절장치 설치 필요	작업지시 보수
24	한강본류 용산구 서빙고동 271-122구	한강R-13 앞 사다리 설치	작업지시 보수
25	한강본류 용산구 이촌동 346-1천	한강R-15 유량조절장치 설치 필요	작업지시 보수
26	한강본류 용산구 이촌동 302-17천	한강R-18 유량조절장치 설치 필요	작업지시 보수
27	불광천(우) 복개 900 ~ 3700m	PE벽 벽체 및 하부 누수 보수요망	작업지시 보수
28	녹번천(우) 복개 1800 ~ 3200m	PE벽 벽체 및 하부 누수 보수요망	작업지시 보수
29	봉원천(좌) 신촌 명물거리	관로 벽체하부 세굴 (물돌리기 후 단면보수 필요)	작업지시 보수
30	봉원천(우) 복개 980m 지점	관로 벽체하부 세굴 (물돌리기 후 단면보수 필요)	작업지시 보수
31	녹번천(우) 은평구 녹번동 해신탕 앞	관로 벽체하부 세굴 (물돌리기 후 단면보수 필요)	작업지시 보수
32	불광천(좌) 은평구 대조동 삼보공인중개사 앞	관로 벽체하부 세굴 (물돌리기 후 단면보수 필요)	작업지시 보수
33	홍제천(우) 종로구 평창7교	관로 벽체하부 세굴 (물돌리기 후 단면보수 필요)	작업지시 보수
34	욱천(우) 복개 4800m 지점	관로 벽체하부 세굴 (물돌리기 후 단면보수 필요)	작업지시 보수
35	구기천(우) 종로구 문수사	관로 벽체하부 세굴 (물돌리기 후 단면보수 필요)	작업지시 보수