설계심의 위원 지적사항 조치계획(노원구)

□ 설계 용역명 : 2015년 초안산, 영축산 등 4개소 사방사업(월계동 376-71 임오빌라 주변)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
황제돈	1. 비탈면 안정 및 환경훼손 최소화를 통한 주변과의 조화를 이루는 보강 및 녹생토 설치는 좋으나, 비탈면 유지관리 부분에서 녹생토 안정화의 연속성에 문제가 있을 수 있으므로 검토 바람(산마루측구 포함 등) 2. 비탈면 원호파괴 부분을 깍기(제거)하여 비탈면 안정에 도움이 되는 비교공법과 검토하기 바람(주변영향 및 민원과의 관계를 고려하기 바람)
이석민	1. 정밀안전진단 보고서에서 제시한 공법이외에 다른 사면보강공법 적용 검토 - 제안된 공법의 신뢰성 확보가 필요함 2. 지표수 처리를 위한 배수로 처리 필요 3. 설계보고서 제출
이동균	1. 녹생토 공법에 대하여 재검토 필요할 것으로 판단됨 2. 표면 배수, 산마루측구 등 배수공 누락

설계심의 위원 지적사항 조치계획(관악구)

□ 설계 용역명 : 2015년 봉천지역 산사태 예방사방(봉천동 산4-2 일대, 남현동 산66-10 일대)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
황제돈	<1호지 : 봉천동 산4-2 일대, 서울대 기숙사 후면> 1. 계류내 자갈, 전석 정비와 함께 활용하여 비탈면 석축쌓기에 사용하기 바람(유지관리도 고려) 2. 유역면적이 넓지 않으므로 최소화 정비 바람 <2호지 : 남현동 산66-10 일대, 뉴타운아파트 측면> 도로변 배수시설 연결 및 보강에 대한 상세설계도 제시바람(막힘방지) 휀스정비는 목적물과의 관계를 고려하여 반드시 해야하는지 검토 바람
이석민	<1호지 : 봉천동 산4-2 일대, 서울대 기숙사 후면> 1. 설계보고서 보완(구조물에 대한 설계기준 제시) 2. 하류 배수시설 용량 검토(유지관리 등 제시) <2호지 : 남현동 산66-10 일대, 뉴타운아파트 측면> 1. 배수용량 부족에 대한 수리계산 필요 2. 안전휀스 설치 재검토 필요 3. 설계보고서 제출
이동균	<1호지 : 봉천동 산4-2 일대, 서울대 기숙사 후면> 1. 상류부 토석류 정비 반영해야 될 것으로 판단됨 <2호지 : 남현동 산66-10 일대, 뉴타운아파트 측면> 1. 메쉬휀스가 경관용 및 경계표시가 아닌 사면에서 유실되는 토사 및 자갈 등의 방호책 역할을 하는 것이 타당함

설계심의 위원 지적사항 조치계획(관악구)

□ 설계 용역명 : 2015년 신림1지역 산사태 예방사업(난향동 산105-26 등 3개소)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
황제돈	<난향동 산105-26> 1. 메쉬휀스 대산 교목 혹은 관목식재 및 꽃밭가꾸기를 통하여 비탈관리하기 바람(만일 휀스를 설치한다면 높이 50cm 이내로 검토 바람) <신원동 산160-43> 1. 비탈면 암반상태를 확인(분석)하여 낙석방지망 혹은 낙석방지책에 대한 설치 당위성을 검토 바람 <서림동 산1-258> 붕괴 진행중인 석축에 대한 근거 마련과 L형 옹벽설치에 따른 제반 문제 제기가 없는지 확인 바람
이석민	<난향동 산105-26> 1. 설계보고서 작성 제시 2. 기존 석축의 보수를 중심으로 예산 재조정 <신원동 산160-43> 1. 설계보고서 제시(대책시설 설계기준 제시) 2. 낙석방지망, 낙석방지책 중복지역 재검토 <서림동 산1-258> 1. 설계보고서 제시(대책시설 설계기준 제시)
이동균	<난향동 산105-26> 1. 호형돌수로 유속완화시설 추가 반영 검토 2. 산사태 예방 예산 절감 필요(메쉬휀스 등) <신원동 산160-43> 1. 낙석방지망, 낙석방지책을 설치해야 되는 사유 및 근거를 명확히 해야 할 필요가 있음 <서림동 산1-258> : 특이사항 없음

설계심의 위원 지적사항 조치계획(관악구)

□ 설계 용역명 : 2015년 신림2지역 산사태 예방사업(삼성동 산57-13)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
황제돈	1. 기 조사된 자료와 구조물 표준도를 활용하여 현장조건 및 주변과의 관계를 고려한 현장설계가 되어 공사되도록 추가 확인 바람
이석민	1. 설계보고서 작성 제시 2. 설계용량 기준 축소 필요 ⇒ 예산 조정 3. 과도한 시설 지양
이동균	1. 사방협회 타당성평가 받은 위치로서 사업성이 타당하다고 판단되나, 하류부부터 상류부까지 전부 시설하는 것이 타당한지 재검토 필요. 아울러 주변 환경과의 조화 고려할 필요가 있음

설계심의 위원 지적사항 조치계획(관악구)

□ 설계 용역명 : 청룡산 위험절개지 정비공사(서림동 산5-1 등 2개소)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
황제돈	<과업1구간 : 서림동 산5-1> 1. 암비탈면 절리특성을 잘 분석하여 비탈면 보강방안(록볼트 설치)에 대하여 검토 바라며, 산마루측구 설치에 대한 상세단면 제시 <과업2구간 : 서림동 산3-9> 1. 석축 재정비에 대한 당위성을 제시하기 바람
이석민	<과업1구간 : 서림동 산5-1> 1. 설계보고서 제시 2. 사면에 대한 전반적인 Mapping 필요 3. 전석위에 낙석방지책 시공시 기초지지력 확인 필요 <과업2구간 : 서림동 산3-9> 1. 설계보고서 제시
이동균	<과업1구간 : 서림동 산5-1> 1. 낙석방지책에 대한 안전성 검토 필요