□ 프로그램 운영 등 관련 설계 요구사항

1. ‘공동체 개념을 공유할 수 있는 혁신적인 공간 조성’을 설계의 모토로 하며, 전반적으로 Green 요소를 활용하여 싱그럽고 편안한 실내외 환경 조성

2. 지상 2층 및 7층 공간 배치 변경(2층⇔7층 맞변경)

o 지상 2층 : 서버실, 운영사무실, 쇼룸, 휴게라운지 등 공용공간→ (변경)업무 공간

o 지상 7층 : 업무 공간 → (변경)서버실, 운영사무실, 쇼룸, 휴게라운지 등 공용공간

- 7층 공용공간의 층고를 가능한 최대로 높여 개방감 부여(예시: Wework 라운지)

- 양재천 뷰를 고려하여 대상지 7층 동측에 바테이블 설치하는 등 내부인원 및 방문객이 자연을 조망할 수 있도록 조성

※ 1층에서 방문 확인된 인원만 7층으로 이동하는 동선으로 2~6층에 위치한 입주사들의 보안 유지

※ 변경하는 경우 1층에서 2층으로 올라오는 계단 불필요

3. 3D 프린터나 공작기기들이 놓이는 메이커스페이스보다는 입주기업 서비스/제품 등을 전시할 수 있는 쇼룸(display room)이 필요

4. 지상 3층~6층 평면의 협업공간 중 개방형 기업(예비 및 초기창업자)들의 입주공간으로 조성 가능한 공간이 있는지 검토하여 업무공간 추가 확보

- 개방형이라고 해도 휴게공간은 분리 배치하여 업무환경을 조성해야 함

5. 서버실 조성시 서버 전력·발열량, UPS, 항온항습장치 고려한 전기 증설이 필요하고, 방음설비 갖춰져야 하며, 가능한 운영사무실과 이격 배치 요청

6. 단지내 소방로 확보, 차량 진출입로 재조정, 별관 지하연결 통로 구체적 설계

7. 미관, 개방감 등을 고려하여 로비는 골조 노출형으로 설계