□ 현황사진

가. 개봉고가 높이제한 표지판 설치	나. 배수로입구 단면 미확보(개봉지하차도)
다. U-Type구간 외벽 때가 얼룩짐(개봉, 서부트럭)	다. 개봉, 서부트럭U-Type구간 누수(현장 합동점검 필요)
라. 지하차도내부 고드름 발생(서부트럭터미널)

높이제한

높이제한