설계원가 자문 주요내용

■ 공 사 명 : 지하철1,2호선 지하구조물 내진보강공사(11공구)

■ 발주부서 : 서울교통공사(토목1사업소)

■ 공 사 비 : 5,445백만원

■ 장    소 : 계약심사과(회의실)

공 종	보완(수정)사항		비 고
일 반	◦ 공사 제비율(일반관리비, 건설기계대여대금) 적용 확인 ⇒ 발주시 입찰자격(전문공사 또는 종합공사)에 따른 요율 적용		내역서
	◦ 설계내역서 공종의 규격란 기재 EX) 종로5가~동대문 구간 품질시험비(하이브리드섬유보강) : 인장강도시험 품질시험비(NFA) : 불연성, 가스유해성시험 등		“
	◦신기술공법 적용시 신기술표준품셈 제시(계약심사 요청시)
	◦내진보강 공법별 필요자재에 대하여 단위(㎡)당 각각 소요수량 및 규격을 시방서에 상세히 명기하여 제시		시방서
내진 보강	기둥 보강	◦ 기구손료는 재료비 항목으로 계상 ⇒ 한국건설기술연구원 질의회신	일위 대가
		◦ 공법별 바탕처리 품에 대하여 통일단가 검토 적용	“
		◦ 하이브리드섬유시트공법 품은 신기술표준품셈(신기술제692호) 적용성 검토	“
		◦ NFA공법, SKA공법, SRF공법, SRST공법 품을 상세 작업공종과 연계․구성(품셈준용)된 품으로 대가 작성 필요	“
		◦ 설계도면상 아라미드섬유시트를 사용하는 NAF공법, SKA공업의 작업순서에 기존구체 표면강화 및 산화방지용 “프라이머 도포” 표기 ⇒ 내역 및 시방서는 “프라이머”가 반영되어 있음	설계도
	부대공	◦ 철도운행안전관리자, 철도전기안전관리자, 열차감시원은 야간노임(1.5)만 반영 검토 ⇒ 내역수량이 일당 휴전, 위험 등 할증 반영 불필요)	일위 대가

2017. 11.20