2030 하수도정비 기본계획 보고서 보완 요청사항

○ 물재생시설과(물재생시설팀)

폐이지	내용	보완요청사항(요청의견)
Ⅰ-13	1.4.2 하수처리시설 현대화 계획 <표 1.4-2> 중랑물재생센터시설현대화 계획 ㅇ 2단계 사업기간 수정	2018~2023 → 2018~2024
Ⅰ-14	1.4.2 하수처리시설 현대화 계획 <표 1.4-3> 서남물재생센터시설현대화 계획 ㅇ 1,2단계 사업기간 수정 1.4.3 총인처리시설 설치계획 <표 1.4-4> 처리구역별 주요시설계획	수정 페이지 별도첨부(첨부1)
Ⅰ-15	1.4.4 초기우수처리 시설 설치계획 <표 1.4-5> 4개 물재생센터 초기우수처리시설 단계별 설치계획	수정 페이지 별도첨부(첨부1)
Ⅵ-190	나. 시설현대화 현황분석 1) 시설현황 ㅇ 사업규모 및 사업비 수정	사업비 계 443,858 → 522,907 중랑 : 217,451 → 252,599 서남 : 226,407 → 270,308 공정율 : 중랑, 서남 전체 삭제(의미없음) 중랑 공사기간 수정 : ’09.2~’16.12 → ’09.2~’17.4
Ⅵ-192	라. 시설현대화 향후계획 ㅇ 시설현대화 사업 단계별 추진계획 - 중랑물재생센터 2단계 사업기간	2018~2023 → 2018~2024
Ⅵ-193	- 서남물재생센터 1단계 사업기간 2단계 사업기간	2019 → 2018 2020~2024 → 2019~2024 2단계 2025 → 2024
Ⅵ-194~203	6.3.3 총인처리시설 계획	기본설계 진행사항 반영 수정 수정 페이지 별도첨부(첨부2)

폐이지	내용	보완요청사항(요청의견)
Ⅵ-232	<표 6.3-43>4개 물재생센터 초기우수처리시설 단계졀 설치계획	수정 페이지 별도첨부(첨부3)
Ⅵ-238	나. 해외사례 1) 동경도하수처리장 현황	동경도 → 도쿄도 자료 통일
Ⅵ-258	6.4.5 창동기지 소규모 하수처리시설 시법사업 추진계획 가. 분산형 물재이용 시스템 구성 1) 현재의 허수처리 시스템 2) 자역형 소규모 하수처리 시스템	1) 현재의 허수처리 시스템 개념도에 맞는 처리시스템 설명 ㅇ 처리방식 : 집중식 - 수처리와 슬러지처리 병행 - 악취 원인인 하수슬러지 처리 ㅇ 규모 : 대규모 2) 자역형 소규모 하수처리 시스템 개념도에 맞는 처리시스템 설명 ㅇ 처리방식 : 분산형(발생원) - 수처리 단일공정 ※ 악취 원인인 하수슬러지는 인근 처리장으로 이송처리 ㅇ 규모 : 중·소규모 - 하천 중·상류 설치
Ⅳ-109	4.4.6 기타 하수량 가. 인근 타지자체 위수탁 계획하수량 <표 4.4-19> 타지자체 수탁 계획하수량 <표 4.4-20> 타지자체 위탁 계획하수량	표의 “지자체 대상지역” 별 유역경계, 유량계 위치‧사양 등이 표시된 위치도 제시