수질자동측정기 운영현황

※ SC(Streaming Current:유동전류), CAST(Charge Analyzing System & Titrator, 최적 응집제 주입률 측정장비)

구분	대수	항목	세부내용
합계	143	20	탁도, 잔류염소, pH, 알카리도, 온도, 전기전도도, 암모니아성질소, TOC, 오존, 입자, 시안, 페놀, 조류, 생물, SC, SS, COD, CAST, 망간, 과산화수소
취수장	8	9	온도·pH(1),탁도(1),암모니아성질소(1),시안(1), TOC(1), 페놀(1),조류(1),생물(1)
도수관로	4	1	잔류염소(4)
착수정	10	7	탁도(1),온도(1), pH(3), 전기전도도(1), 알카리도(1), 잔류염소(2), CAST(1)
혼화공정	5	2	pH(4), SC(1)
침전공정	16	4	탁도(4), pH(4), 잔류염소(4), 알카리도(4)
여과공정	62	2	탁도(60),입자(2)
오존공정	16	2	오존(12), 과산화수소(4)
활성탄흡착	11	4	탁도(3), pH(3), 입자(3), TOC(2)
정수지	2	1	잔류염소(2)
송수	5	5	탁도(1),잔류염소(1), pH(1), 전기전도도(1), 온도(1)
배출수	4	4	SS(1), pH(1), TOC(1), 망간(1)