옥상녹화 대상지 설계심의 결과

▢ 일  시 : 2014. 5. 26(수) 15:00 ~ 17:20

▢ 장  소 : 서소문별관1동 2층 회의실

▢ 참석자 : 박율진 교수(전북대), 배기선 교수(한양대)

시․자치구 담당팀장 및 담당자, 설계업체

▢ 검토내용

○ 우리시 옥상녹화 설계도서 작성지침 준수 여부

○ 구조안전진단 및 방수를 고려한 설계 적합성

○ 옥상녹화에 적합한 식생 및 배식 여부

○ 난간 및 시설물 도입 시 안전성 검토, 기타 고려할 사항

▢ 심의대상

연번	자치구	위 치	건 물 명	설계면적 (㎡)	구조안전 진단결과	비고
1	송파	올림픽로 95	잠일초등학교	226	중량형	공공
2	강동	고덕로 108	그린나래복지센터	146.65	중량형. 혼합형

설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 송파구

○ 건  물  명 : 잠일초등학교

○ 설 계 면 적 : 226㎡(중량형)

○ 설 계 업 체 : ㈜한국도시녹화

○ 심 의 일 자 : 2014. 5. 26(월)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

1. 시공 후 사후관리계획서를 작성하여 학교측에서 애착심을 가지고 관리할 수 있도록 조치

2. 덩굴식물의 수량 및 품종을 추가하여 생태적 효과를 높일 것

3. 수직부(파라펫) 방수층 치켜올림 높이는 300mm 이상으로 할 것

4. PVC 방수방근시트는 단일(일겹)방수층이므로 복합방수라는 용어 삭제

5. 코너부, 단부 등에서의 방수층이 손상되지 않도록 조치 필요

6. 습지 관리 매뉴얼을 작성하여 시, 구, 학교에 제공

7. 새로운 기술이 적용되는 습지의 관리책임에 대한 별도의 협약(기간 5년 이상)을 체결하고, 습지에 식재된 식물 및 설치된 시설물에 대한 모니터링을 지속적으로 실시 및 자료화하여 녹색기술 발전에 기여하는 모범 사례가 될 수 있도록 추진

8. 생태모델형 습지에 대한 설명에서 ‘보존’이라는 용어는 신중하게 사용

9. 방수공사에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한 업체의 책임임을 명시(권장사항 : 10년간의 방수 보증을 받을 것)

10. 공사 착공 전 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한 안전성 검토 확인을 설계도면 겉표지에 직접 받아 제출, 자치구 담당자 확인 필수

설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강동구

○ 건  물  명 : 그린나래복지관

○ 설 계 면 적 : 146.65㎡(중량형 101.08㎡, 혼합형 40.98㎡ )

○ 설 계 업 체 : ㈜한수그린텍

○ 심 의 일 자 : 2014. 5. 26(월)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

덩굴성 식물을 트랠리스 주변에 식재, 식재종 및 식재량의 추가, 청단풍의 규격은 면적을 고려하여 축소 조정

텃밭관리 계획서(매뉴얼)을 작성하여 복지관 측에 제공

- 구성원의 눈높이에 맞는 텃밭조성이 요구됨

물탱크실 벽체, 타일 마감부위는 타일을 철거하고 방수층을 치켜올림 처리할 것

RB방수방근시트는 복합방수에 해당하지 않으므로 용어 수정

구조안전진단 결과 중량형으로 판정받은 건물에 경량형으로 단순하게 설계되어 있으므로 교관목의 수량과 수종을 늘려 풍성하게 다층식재할 것

장애인, 노약자들의 심신 건강과 안정을 위하는 원예치료 시설 및 프로그램 도입

7. 방수공사에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한 업체의 책임임을 명시(권장사항 : 10년간의 방수 보증을 받을 것)

8. 공사 착공 전 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한 안전성 검토 확인을 설계도면 겉표지에 직접 받아 제출, 자치구 담당자 확인 필수