붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 안양천로(목동병원 양정중 경계) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 안양천로(양정고 버스정류소) (내용) ·점자블록 설치 부적정(비스듬하게 방향전환 선형블록으로 연속설치, 매뉴얼 82p~83p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 안양천로(양정고 운동장) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 안양천로 및 연결로(사업구간 전체) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단방향 중앙에 60㎝폭으로 선형블록을 보도 폭의 4/5지점까지 설치)
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 안양천로 연결로(경인초 남측) (내용) ·구조물(가로등) 주변 블록마감 미흡
정 비 전		정 비 후
연번: 6	(위치) 안양천로 사업구간 전체 (내용) ·보도공사 실명제 표지 미설치(매뉴얼 73~74p 참조)
미설치
정 비 전		정 비 후