붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 사업지 보도정비 구간(삼각산로 구간) (내용) 측구 정비구간 수축줄눈 미설치(매뉴얼 68~69p 참조)
전		후
연번: 2	(위치) 사업지 보도정비 구간(삼각산로 117) (내용) 경계석 줄눈 모르터 마무리 미흡(매뉴얼 54p 참조)
전		후
연번: 3	(위치) 사업지 보도정비 구간(삼각산로 구간) (내용) 줄눈모래 채움 및 청소상태 불량(매뉴얼 112p 참조)
전		후

붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 사업지 보도정비 구간(삼각산로 구간) (내용) 경계석 접속부 틈 벌어짐, 블록절단 및 마감불량, 조각블록 발생(매뉴얼 94~99p 참조)
전		후
연번: 5	(위치) 사업지 보도정비 구간(삼각산로 구간) (내용) 음향신호기 전면부 점형블록 2매 설치(매뉴얼 81p 참조)
전		후
연번: 6	(위치) 사업지 보도정비 구간(삼각산로 구간) (내용) ·선형블록은 횡단방향 중앙에 60㎝폭(2줄)으로 보도 폭의 4/5지점까지 설치(매뉴얼 79p 참조) ※점자블록 설치 폭(단속: 점형 60㎝, 선형 60㎝/ 연속: 점형 60㎝, 선형 30㎝) ·선형블록이 끝나는 지점은 연속보행 유도를 위하여 마무리 점형블록 제외(매뉴얼 91p 참조)
전		후