붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 사업지 보도정비 구간 (석계로 59 ~ 석계로 35) (내용) 건축물입구 점형블록은 입구의 폭 만큼 설치
전		후
연번: 2	(위치) 사업지 보도정비 구간 (석계로 59 ~ 석계로 35) (내용) 선형블록은 횡단방향 중앙에 60㎝(2줄)으로 보도 폭의 4/5지점까지 설치 (매뉴얼 79p 참조) ※점자블록 설치 폭(단속인 경우 점형 60㎝ 선형 60㎝, 연속인 경우 점형 60㎝ 선형30㎝)
전		후
연번: 3	(위치) 사업지 보도정비 구간 (석계로 59 ~ 석계로 35) (내용) 줄눈모래 채움 및 청소상태 미흡 (매뉴얼 112p 참조)
전		후

붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 사업지 보도정비 구간 (석계로 59 ~ 석계로 35) (내용) 측구 정비구간 수축줄눈 미설치 (매뉴얼 68~69p 참조)
전		후
-