붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 기반시설 정비 구간 (무학로) (내용) 공사장 환경관리 미흡 (매뉴얼 39~46p 참조) ※공사장 안전펜스 미설치(보행자 안전위험), 폐기물 등 발생자재 방치
전		후
연번: 2	(위치) 사업지 기반시설 정비 구간 (무학로) (내용) 보차도경계석 후면거푸집 미설치 및 뒤채움 콘크리트 타설 불량 (매뉴얼 52~57p 참조)
전		후
연번: 3	(위치) 사업지 기반시설 정비 구간 (무학로) (내용) 측구 정비구간 수축줄눈 미설치 (매뉴얼 68~69p 참조)
전		후