붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 고덕로 사업구간(삼성광나루아파트 북측) (내용) 횡단보도에서 점자(선형,점형)블록은 보행방향으로 안전하게 유도하도록 횡단방향과 같은 방향으로 설치, 매뉴얼 89p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 62) (내용) 턱낮춤 구간은 횡단보도 폭만큼(낮춤석 구간) 점형블록 설치(매뉴얼 91p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 66) (내용) 선형블록은 보행 방향을 안전하게 유도하도록 직선으로 분기점을 최소화(매뉴얼 78p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 70) (내용) 기둥(가로등 등) 접속부 마감불량(매뉴얼 102~103p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 96) (내용) 원형(맨홀 등) 접속부 마감불량(매뉴얼 100p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 6	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 227 배재중고 버스정류장) (내용) 비스듬하게 방향 전환시 선형블록 절단 및 설치 불량(매뉴얼 82~83p 참조) ※절단시 잘리는 길이가 동일(동일각)하도록 절단하여 돌출된 선형돌기가 연속되도록
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(3)

연번: 7	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 199~201, 횡단보도 양단) (내용) 횡단보도 점형블록은 경계석 차도측 끝단에서 30㎝이격하여 60㎝폭으로 설치하며, 곡선을 따라 계단식으로 횡단 보행방향과 같은 방향으로 설치, 매뉴얼 79~80p 참조) ※횡단보도 보행동선의 보행장애시설물(가로수) 개선
정 비 전		정 비 후
연번: 8	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 199 장애인복지관 버스정류장) (내용) 연속적인 보행유도를 위해 점형블록 제거 및 선형블록 연속 설치(매뉴얼 90p 참조)
정 비 전		정 비 후