붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 금하로 사업구간(금하로 722, 금하로 734) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조) ·음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 금하로 사업구간(금하로 738) (내용) 횡단보도 점형블록은 경계석 차도측 끝단에서 30㎝이격하여 60㎝폭으로 설치
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 금하로 사업구간(금하로 748) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조) ·음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후