붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 보국문로 사업구간(보국문로 146) (내용) ·횡단보도에서 점자(선형, 점형)블록은 보행방향으로 안전하게 유도하도록 횡단방향과 같은 방향(점형블록 돌기방향을 진행방향과 일치)으로 설치, 매뉴얼 89p 참조) ·점형블록과 선형블록이 연결되는 부분은 간격을 두지 않고 붙여서 설치
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 보국문로 사업구간 전체 (내용) 점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 선형1줄, 매뉴얼 82p~83p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 보국문로 사업구간(보국문로 158) (내용) 점자블록 설치 부적정(선형블록 연결되는 경우 선형1줄, 매뉴얼 87p~88p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 보국문로 사업구간(보국문로 164) (내용) 횡단보도와 연접하는 등 점형블록의 설치가 복잡하거나 조잡할 경우 현장여건을 고려하여 간소화(굴곡점 1매) 설치가능(매뉴얼 82p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 보국문로 사업구간(보국문로 168) (내용) 구조물(가로등) 주변 접속부 블록 마감 미처리(매뉴얼 102∼103p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 6	(위치) 보국문로 사업구간(보국문로 174) (내용) ·구조물(가로등) 주변 접속부 블록 마감 미처리(매뉴얼 102∼103p 참조) ·블록 틈 과다, 경계석 접속부 블록마감 미흡(매뉴얼 96∼99p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(3)

연번: 7	(위치) 보국문로 사업구간(보국문로34길 3) (내용) 선형블록은 횡단방향 중앙에 60㎝폭(2줄)으로 보도 폭의 4/5지점까지 설치((매뉴얼 79p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 8	(위치) 보국문로 사업구간 전체 (내용) 측구 정비구간 수축줄눈 미설치(매뉴얼 68~69p 참조)
정 비 전		정 비 후