붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 안양천로 사업구간(현대아파트 후문 정류장) (내용) 측구 물고임 보도 선형블록과 버스정류장 점형블록은 연계하여 연결(매뉴얼 87~88p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 안양천로 사업구간(목동동로12길 교차부) (내용) 경계석 및 블록 틈 과다, 경계석 접속부 블록마감 미흡(매뉴얼 96~99p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 안양천로 사업구간 (내용) 공사장 현장관리 미흡(자재폐합 미조치 및 폐자재 방치, 매뉴얼 46p 참조) 줄눈모래 채움 및 청소상태 불량(매뉴얼 112p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 안양천로 사업구간(신목고 맞은편 안양천 방면) (내용) 선형블록 양쪽으로 최소 60㎝ 이내 장애물 제거(시설물과 이격토록 선형 조정, 매뉴얼 82~83p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 안양천로 사업구간(목일중 맞은편 안양천 방면) (내용) 횡단보도 경사석 기울기 미준수(경사석 연장(1→2m), 낮춤구간연장 후 점형블록 추가, 매뉴얼 58~62p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 6	(위치) 안양천로 사업구간(목일중 맞은편 안양천 방면) (내용) 음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조) 줄눈모래 채움 및 청소상태 불량(매뉴얼 112p 참조)
정 비 전		정 비 후