중대재해처벌법 적용 사고사례 전파 및 공유

□ 중대산업재해 발생 현황(’22.12.19.~ 25., 깔림 등 총 7건 사망 7명, 중상 3명)

연번	발생일시	사고장소	사고 경위 및 인명피해	관련 사진(이미지)
1	’22.12.19. 10:30	공공 사업장 (경기 양평) 50명 이상 사업장	(깔림사고) 매립장에서 지게차 유압장치를 수리하던 양평군 소속 공무직 근로자가 지게차 포크에 깔림 (사망 1명) - 市 유사 사업장 : 상·하수도 사업장 등
2	’22.12.20. 12:23	민간 사업장 (울산 남구) 50명 이상 사업장	(깔림사고) 석탄하역작업을 하던 하청업체 근로자가 석탄이 가득 실린 28t 트럭 적재함이 옆으로 무너지면서 깔림 (사망 1명) - 市 유사 사업장 : 상·하수도 사업장 등
3	’22.12.15. 13:48 * 사망 : ’22.12.21.	공공 공사장 (경기 시흥) 50억 이상 공사장	(끼임사고) 배곧신도시 해안도로 확충공사장에서 교량 설치를 위해 조립 중이던 하이드로크레인 무게추와 트럭 적재함에 있던 무게추 사이에 하청업체 근로자가 끼임 (사망 1명) - 市 유사 사업장 : 공공 공사장 등
4	’22.12.22. 12:31	공공 공사장 (인천 서구) 50억 이상 공사장	(깔림사고) 행정복지센터 신축 공사장에서 지붕 설치를 위해 사각파이프 쌓는 작업을 하던 하청업체 근로자가 3.2t 파이프 더미에 깔림 (사망 1명) - 市 유사 사업장 : 상·하수도 사업장 등
5	’22.12.15. 09:55 * 사망 : ’22.12.24.	민간 사업장 (경남 밀양) 50명 이상 사업장	(폭발사고) 복합제 패널 제조용 기계를 작업자들이 수동 개방하던 중 압력 차이 발생으로 폭발 (사망 1명, 중상 3명) - 市 유사 사업장 : 상·하수도 사업소
6	’22.12.23. 13:16	민간 사업장 (부산 연제) 50명 이상 사업장	(추락사고) 주상복합 신축 공사장 옥상층 콘크리트 타설 작업 중 요동치는 호스에 맞아 1층으로 추락 (사망 1명) - 市 유사 사업장 : 공공 공사장 등
7	’22.12.23. 21:27	민간 사업장 (경기 구리) 50명 이상 사업장	(끼임사고) 레미콘 공장에서 자갈 이송하는 컨베이어 벨트가 작동되지 않자 하청업체 근로자가 망치로 타격하던 중 팔이 빨려들어가 끼임 (사망 1명) - 市 유사 사업장 : 공공 공사장 등

□ 조치사항 : 유사 사업장에 사례 공유, 사고유형별 안전수칙 이행 철저, 교육 강화

ㅇ (깔림사고) 작업 전, 작업 중 작업반경 내 사람 대피, 작업 중 대피로나 대피장소 지정, 등상·하역 등 자재 이동 작업 시 작업수칙 준수 철저 등

ㅇ (끼임사고) 중량물 취급 작업계획서 작성 및 근로자 주지, 제품·자재·부재 등이 넘어지지 않게 붙들어 지탱, 컨베이어 점검시 전원 차단 후 작업

ㅇ (폭발사고) 고온․고압 상태의 기계는 수동으로 개방 금지 → 냉각 후 개방

ㅇ (추락사고) 콘크리트 타설 근로자의 안전모, 보호장갑, 안전장화 등 착용 확인, 요동방지 조치하고 안전대 착용 후 안전고리를 걸고 작업 실시