『2017년도』

유수율 향상 추진사업 종합평가 내역서

2018년 4월

상수도사업본부

[시설안전부]

목 차
	1.	유수율 증대실적
	2.	누수탐지
	3.	배급수관 정비공사
	4.	불용관 정비
	5.	과학적인 중블록 공급량 분석 관리
	6.	재개발 ․ 재건축 지역 관리
	7.	유량계 및 유량감시시스템 관리
	8.	가압급수 지역 관리
	9.	중블록 유수율 목표 관리
	10.	조례위반 처분 추징
	11.	철저한 요금 심사
	12.	유수율 분석 보고
	13.	유수율 유공 실적
		(작성 서식)

1

유수율 증대실적

평가배점

52점

평가기준

유수율 목표 달성도 및 유수율 증대 실적

평가방법

❍ 금년목표 대비 유수율 증대실적 평가 (52점)

- 산출식 : 목표달성도 (50점) + 유수율 순위 (2점)

- 평가 기준은 1~12월 누계 확정 유수율로 평가

목표 달성도 (50점)	(평가사업소 목표달성도 ÷ 목표달성 1위 사업소의 달성도) × 50점 ※ 목표달성도 = 실적 ÷ 목표
유수율 순위 (2점)	유수율 1순위 사업소를 2.0점으로 하고 순차적으로 0.1점씩 감점 최하 1.3점 부여

☞’17년 유수율 목표                                   (단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’17년 목표	95.5	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
’16년 실적	95.3	89.18	98.59	96.40	95.31	94.14	94.85	97.54	97.79

❍ 가점사항 : 전년 실적대비 유수율 증가분(%)에 따른 가점(최고1.0점)

- 초과시 가점(증가분=’17년 실적 - ’16년 실적)

(단위 : %)

구 분	0.1~0.2	0.3~0.4	0.5~0.6	0.7~0.8	0.9~1.0	1.1~1.2	1.3~1.4	1.5~1.6	1.7~1.8	1.9이상
가점	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

평가결과

❍ 유수율 증대실적

구 분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
① 목표(2017)	95.5	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
② 전년실적(2016)	95.3	89.18	98.59	96.40	95.31	94.14	94.85	97.54	97.79
③ 올해실적(2017)	95.7	90.59	97.81	97.68	95.01	94.69	94.92	97.88	98.28
④ 목표 달성도 (③/①)		99.28	101.19	101.15	99.49	100.41	99.86	100.22	100.69
⑤ 유수율 순위		8	3	4	5	7	6	2	1
⑥ 전년대비유수율 증가(③-②)		1.41	-0.78	1.28	-0.30	0.55	0.07	0.34	0.49
⑦ 목표달성도 평가점수	(50점)	49.06	50.00	49.98	49.16	49.61	49.34	49.52	50.00
⑧ 유수율 순위점수	(2점)	1.30	1.80	1.70	1.60	1.40	1.50	1.90	2.00
⑨ 전년대비유수율 증가 가점	가점	0.7	0.0	0.6	0.0	0.3	0.07	0.2	0.2
*유수율 증대실적 평가점수		51.06	51.80	52.00	50.76	51.31	50.91	51.62	52.00

2

누수탐지

평가배점

7점

평가기준

누수탐지 실적 및 기간제 근로자 관리

평가방법

【2-1】 누수탐지 실적 : 6.5점

❍ 다점형 탐지(70%),일반탐지(30%)평가 반영

❍ 배점

- 목표 달성 사업소는 6.5점, 미달시 순차적으로 0.2점씩 감점

❍ 가점사항

- 누수 취약지역 관리 계획 수립 및 실적 관리시 0.2점 가점

- 누수탐지 성과 평가시 80㎜ 이상 대형관 탐지실적 우대(상대평가)

❍ 감점사항

- 탐지실적이 탐지목표에 미달시 0.3점 감점(다점형, 일반모두 해당)

- 점검결과 탐지실적이 보고내용보다 적을시 건당 0.1점 감점

【2-2】 기간제 근로자 관리 : 0.5점

평가결과

❍ 누수탐지 추진실적

구 분		소계	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
목표	다점형	1,190	199	160	191	105	135	200	105	95
	일 반	510	85	69	81	45	59	86	45	40
보고 수량	다점형	668	121	112	62	25	96	145	60	47
	일 반	289	53	31	53	26	16	61	35	14
점검 수량	다점형	662	121	162	22	26	100	146	37	48
	일 반	377	53	58	93	28	11	61	58	15
차이 수량	다점형	-6	-	50	-40	1	4	1	-23	1
	일 반	88	-	27	40	2	-5	-	23	1
실적 (전체)	다점형	1,380	252	221	166	104	193	242	96	106
	일 반	682	130	96	135	52	27	120	80	42
달성율(%)		121.3	134.5	138.4	110.7	104.0	113.4	126.6	117.3	109.6
실적 점수			6.5	6.5	6.5	6.5	5.9	6.5	6.5	6.5
기간제 관리			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
가점			0.3	0.5	0.7	0.5	0.1	0.6	0.2	0.0
감점				-0.5			-0.7	-0.5
평가 점수			7.0	7.0	7.0	7.0	6.4	7.0	7.0	7.0

3

(신설)

배급수관 정비공사

평가배점

4점

평가기준

배급수관 정비공사 추진실적 및 기존관 철거율 평가반영

평가방법

❍ 대상 : 노후 상수도관(배급수관)정비 및 기존관 철거

❍ 배점

- 배급수관 정비 추진실적 반영(3점)

(단위:㎞)

구 분	달성도(%)						비 고
	100	98이상	97이상	96이상	95이상	95이하
정비목표	3점	2점	1.9점	1.8점	1.7점	1.6점

- 기존관 철거율(1점)

(단위:㎞)

구 분	달성도(%)						비 고
	75이상	72이상	70이상	68이상	66이상	65이하
정비목표	1.0점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점	0.5점

평가결과

❍ 배급수관 정비 추진실적(3점)

구 분	소계	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
정비목표(km)	71,000	12,400	2,600	11,500	7,100	7,900	12,800	7,600	9,100
추진 실적	69,880	9,811	2,956	11,890	7,968	8,976	12,075	7,486	8,718
달성율(%)	98.4%	79.1%	113.7%	103.4%	112.2%	113.6%	94.3%	98.5%	95.8%
평가점수		1.6	3.0	3.0	3.0	3.0	1.6	2.0	1.7

❍ 기존관 철거율(1점)

구 분	소계	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
철거실적(km)	38,850	4,636	1,971	5,107	5,965	3,951	6,176	5,194	5,850
철거율(%)	55.6%	47.3%	66.7%	43.0%	74.9%	44.0%	51.1%	69.4%	67.1%
평가점수		0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.5	0.7	0.6

4

불용관 정비

평가배점

5점

평가기준

불용관 사전예방을 위한 관리방안으로 평가기준 변경

평가방법

❍ 평가방법

- 신발생 불용관 예방에 역점을 두고 예방적 차원의 불용관 관리

❍ 배점

- 과년도 불용관 정비시 가점부여 : 0.5점(장기관리 없는 사업소 0.5점 부여)

- 기존관 미폐쇄 및 발견된 불용관 미정비시 감점

구 분		50㎜이하	80㎜이상	비 고
기존관 분기점 미폐쇄		0.1점씩 감점	0.2점씩 감정	최대-4.5점 감점처리
발견된 불용관 분기점 미폐쇄	최초발견후 20일내 미정비	0.1점씩 감점	-
	최초발견후 30일내 미정비	-	0.2점식 감점

평가결과

❍ 불용관 정비 실적

구 분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
과년도 불용관 정비(가점)		0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
기존관 분기점 미폐쇄	50mm이하	0.2	0.2		0.2	0	0.4	0.2
	80mm이상			0.2	0.2	0
발견된 불용관 분기점 미폐쇄	50mm이하	0.2				0.2			0.1
	80mm이상					0.4
감점 총계		0.4	0.2	0.2	0.4	0.6	0.4	0.2	0.1
평가 점수		4.6	5.3	5.3	5.1	4.9	5.1	5.3	5.4
적 용		4.6	5	5	5	4.9	5	5	5

5

(신설)

과학적인 중블록 공급량 분석 관리

평가배점

5점 (신설)

평가기준

유량감시 시스템에 의한 중블록 공급량 분석 관리 여부

평가방법

❍ 과학적인 공급량 분석 관리

- 표준 보고서식(본부 지정)에 의한 체계적인 공급량 증‧감 원인분석 실시

※ 월별 공공용수 사용 현황(대장) 첨부 보고 포함

- 유량감시 시스템(블록 통계)에 의한 과학적인 공급량 분석 관리

※ 월별 분석 보고하는 공급량과 유량감시 시스템 공급량 일치 여부

☞ 월별 공급량 분석 보고 시 유량감시 Report→ 월보 → 블록 통계

“블록 월간 보고서” 엑셀 변환 자료 첨부(일치 여부 확인 자료)

▸유량감시 시스템 공급량은 본부에서 매월 통보하는 공급량(보정량 포함)과        일치되도록 입력 관리

❍ 가점 사항

- 미 고립되었던 중블록을 고립 완료한 경우(블록 당 0.2점 가점)

▸ 중블록 세분화(분리) 포함 – 세분화(분리)는 유량감시 시스템까지 완료

⇒ 보고서 등 관련 증빙 자료를 제출

※ 고도정수처리 관련 대체급수, 한시적인 수계전환 대상 중블록 제외

❍ 감점 사항

- 공공용수 사용 현황 미제출 ⇒ 1회당 0.2점 감점

- 월별 분석 보고하는 공급량과 유량감시 시스템 블록별 공급량 미 일치

⇒ 블록 당 0.1점 감점

※ 단, 부득이한 사유(고도정수처리 관련 대체급수, 한시적인 수계전환)로

중블록 간 혼용 급수하는 경우 미 감점 → 혼용 사유에 대한 증빙 자료 제출

☞ 혼용되는 각 중블록 공급량 합계는 일치되어야 함

❍ 과학적인 중블록 공급량 분석 관리

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
공급량미일치건수	23	2	6	3	5	0	3	0	4
공공용수미제출건수	0	0	0	0	0	0	0	0	0
감점	-2.3	-0.2	-0.6	-0.3	-0.5	0.0	-0.3	0.0	-0.4
평가 점수		4.8	4.4	4.7	4.5	5.0	4.7	5.0	4.6

7

재개발 ⁃ 재건축 지역 관리

평가배점

3점

평가기준

재개발, 재건축 지역의 상수도 시설물 관리 실태 점검

평가방법

❍ 점검대상

(단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	199	28	47	30	13	10	25	29	17

❍ 배점

구분

점수

점  검  내  용

재개발

재건축

현장 관리실태

3점

① 관리계획 수립 : 1점

- 우수(1.0) : 사업단계별 분야를 세분화하여 구체적으로 계획 수립

- 보통(0.5) : 일상적인 관리계획 수립

- 저조(0.0) : 관리계획 미수립

② 관리실태 점검 : 2점(GIS시스템 입력 여부)

- 사업 단계별 주요 입력 사항

‣ 사업시행인가 : 기본정보, 협의/추진사항

‣ 관리처분 계획인가 : 기본정보, 협의/추진사항, 순찰/점검(분기1회), 폐전사항

‣ 착공 : 기본정보 및 모든 세부 추진사항(밸브 철거/폐쇄, 누수복구 이력 제외)

- 입력 실적에 따라 감점

‣ 사업대상(기본정보) : 91~95%(0.1점 감점), 90%이하(0.2점 감점)

‣ 세부 추진사항

구 분	세부 추진사항(폐전 사항 등)
	91~95%	81~90%	71~80%	61~70%	60%이하
감 점	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

❍ 감점사항

- 누수적발, 부정급수 (도수) 적발 감점 : 1건당 0.3점

- 플러그 미설치 : 1건당 0.1점씩 감점

- 사업소 자체점검 시 3건을 적발하면 본부 점검 시 적발된 1건을 상쇄

❍ 재개발 재건축 지역관리

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
관리 계획(1점)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
관리 실태(2점)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
감점	-1.1	-0.2	-0.2	-0.1	-	-0.3	-	-
평가 점수	1.9	2.8	2.8	2.9	3.0	2.7	3.0	3.0

7

유량계 및 유량감시 시스템 관리

평가배점

5점

평가기준

구역․중블록 유량계, 가압장․배수지 유량계

평가방법

❍ 유량계 관리 점검

- 자체 유지관리계획 수립, 점검결과 지적사항에 대한 조치관리

❍ 유량감시시스템 운영 점검

- 통신불량 및 공급량 보정, 일일 공급량 분석

- 시설현황 자료 관리, 심야시간 최소유량 분석 등

❍ 점검 체크리스트 산정표에 의하여 평가

❍ 산출식 = (평가사업소 실적률/1위 사업소 실적률) × 배점 5점(소수점2자리)

- 실적률 = 양호물량(점검대상물량-지적건수)/점검대상물량

❍ 점검 유량계 현황

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계	406	78	72	59	38	34	56	54	15
구 역	61	19	6	15	3	4	8	5	1
중블록	119	21	23	22	5	11	27	6	4
가압장	165	29	32	9	28	16	11	34	6
배수지	61	9	11	13	2	3	10	9	4

평가결과

❍ 유량계 유량감시 시스템 관리

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검 개소	1,218	234	216	177	114	102	168	162	45
지적 건수	22	2	3	5	3	3	3	2	1
실적률(%)		0.991	0.986	0.972	0.974	0.971	0.982	0.988	0.978
평가 점수		5.00	4.97	4.90	4.91	4.90	4.95	4.98	4.93

8

가압급수 지역 관리

평가배점

4점

평가기준

가압급수 지역 유수율 편차 해소 및 정확도 개선

평가방법

❍ 유수율 과대․과소 가압급수 지역 기준

- 과대 : 100% 이상

- 과소 : 가압급수 지역 사업소별 기준표 (유수율 목표의 94.24%)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
가압급수 지역수	126	16	24	9	26	14	6	24	7
’17년 유수율 목표(%)	95.5	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
과소기준 (%)	90.47	85.99	91.09	91.01	90.00	88.87	89.58	92.05	91.99

❍ 배점

- 산출식 : [(전체 가압급수지역-유수율 과대과소 가압급수지역)÷전체 가압급수지역]×3점

- 가압수 지역 유수율 정확도 개선 : 1점

❍ 가점사항

- 급수지역 경계 및 수전대사 작업후 수전정보 수정 실적(최대 1.0점)

☞요금과 통보 공문 및 수정 입력자료 제출 시 (지역당 0.2점)

❍ 감점사항

- 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획 미제출 1회당 0.2점

- 월단위 공급량 조정량 증감 원인 분석 미실시 1회당 0.2점

- 가압급수지역 관리자료 GIS시스템 입력 여부(미입력 건당 0.1점)

❍ 가압급수 지역 관리

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
관리 대상	126	16	24	9	26	14	6	24	7
과대, 과소	69	10	14	5	17	6	1	14	2
편차 해소	3점	1.13	1.25	1.33	1.04	1.71	2.50	1.25	2.14
정확도 개선	1점	1.00	0.70	0.40	0.40	0.10	0.00	0.60	1.00
점검 점수		2.13	1.95	1.73	1.44	1.81	2.50	1.85	3.14
평가 점수		2.13	1.95	1.73	1.44	1.81	2.50	1.85	3.14

9

중블록 유수율 목표 관리

평가배점

4점

평가기준

중블록 유수율 편차 해소 및 목표관리

평가방법

❍ 유수율 과대․과소 중블록 기준(’15년 6월 잠정 유수율 기준)

- 과대 : 유수율 100%이상

- 과소 : 중블록 사업소별 기준(유수율 목표의 94.74%)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
중블록 수	104	23	15	11	5	16	23	6	5
’17 유수율 목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
과소기준	90.47	85.99	91.09	91.01	90.00	88.87	89.58	92.05	91.99

❍ 배점

- 산출식 : [(전체중블록수-유수율 과대과소 중블록수) ÷ 전체중블록수] × 3점

- 중블록별 유수율 목표관리 추진사항 실행 여부 : 1점

❍ 감점사항

- 중블록별 공급량 일일 결산제 실행(과장이상 결재) 여부

- 월15회 미만 실행 시 1일당 0.1점 감점

❍ 중블록 유수율 목표관리

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
관리대상	104	23	15	11	5	16	23	6	5
과대, 과소	34	15	1	7	0	5	3	1	1
편차 해소		1.04	2.80	1.09	3.00	2.06	2.61	2.50	2.40
목표 관리		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
평가 점수		2.04	3.80	2.09	4.00	3.06	3.61	3.50	3.40

10

조례위반 처분 추징

평가배점

5점

평가기준

조례위반 처분에 의한 조정량 증대 실적

평가방법

❍ 대상 : 계량기를 통하지 않고 부정한 방법으로 수도관을 연결하여 사용,             계량기 조작 등을 통해 사용량을 포탈하는 등의 조례위반 사항을             적발, 처분하여 조정량을 증대한 실적만 인정

실적제외 : 행정절차 위반(승인없는 급수공사 시공, 정수처분 중

임의개전 사용, 계량기 무단이설 등) 요금차액 포탈 (혼용)

❍ 배점

①  추징량이 많은 순으로 최고 3.0점부터 0.1점씩 차감

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3

②  과태료 부과건수가 많은 순으로 최고 1.0점부터 0.1점씩 차감

(조정량 증대는 없으나 부정급수를 적발하기 위한 노력 평가)

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3

③ 근무 보고서 미처리 건수가 적은 순으로 최고 1.0점부터 0.1점씩 차감

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3

❍ 감점사항

- 근무보고서 접수처리부에 미등재 또는 처리담당자 미지정(건당 0.1점)

- 근무보고서 3개월(90일)이상 미처리 시(건당 0.1점)

평가결과

❍ 조례위반 처분 추징 실적

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
추징실적(3)	9,257	336	4,536	448	1,665	568	25	1565	114
부과건수(1)		100	56	79	22	101	84	66	48
근무보고 미처리건(1)		0	2	5	0	0	0	0	0
평가점수(5)		4.40	4.20	3.60	4.20	4.70	3.10	4.40	3.80

11

(신설)

철저한 요금 심사

평가배점

2점

평가기준

철저한 심사를 통해 정확한 조정량 증대

평가방법

❍ 평가대상

- 전산 심사 미실시 : 차수 마감전까지 미심사 건수

- 인정조정 연속 6회이상 수전 수

❍ 배점

①  전산심사 미실시 건수가 적은 순으로 1.0점부터 0.1점씩 차감

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3

* 전산 미실시 건수는 2017년 하반기분부터 적용

②  인정조정 6회이상 수전수가 적은 순으로 1.0점부터 0.1점씩 차감

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3

※ 전년(12월)대비 인정조정 감소율(%)에 따른 가점: 최고0.7점

*감소율(%) = (전년도 인정건수 – 현년도 인정건수)*100/현년도 인정건수

감소율	0~5%	6~10%	11~15%	16~20%	21~25%	26~30%	31%이상
가점	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7

* 인정조정 순위점수와 합하여 최대 1점 적용

❍ 감점사항

- 요금관리 “수용가 개전관리” 6개월 미처리(반영여부) 건당 0.1점

- 6개월 이상 신개전 누락 발생 건당 0.1점

평가결과

❍ 철저한 요금심사

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
전산미심사(1)	건수	79	104	1,026	892	251	6,168	324	343
	점수	1.0	0.9	0.4	0.5	0.8	0.3	0.7	0.6
인정조정(1)	건수	62	52	35	30	3	30	17	7
	점수	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0	0.7	0.8	0.9
	가점	0.3	0	0	0.4	0.7	0.3	0.1	0.7
	감점				-0.1
평가점수(2)		1.70	1.40	1.00	1.50	2.00	1.30	1.60	2.00

12

유수율 분석

평가배점

2점

평가기준

공급량 및 조정량 분석 보고

평가방법

❍ 공급량․조정량 증감원인 분석 보고 : 연 12회 (월 각 1회)

- 공급량 분석보고 : 당월분 분석결과 익월 20일(발송일 기준)까지 보고

☞ 본부에서 매월 통보하는 공급량에 의하여 수계별 보정량을 유량감시시스템에 수정

입력하기 위하여 보고기일 연장(당초 13일)

- 조정량 분석보고 : 당월분 분석결과 익월 20일(발송일 기준)까지 보고

※ 보고기일이 휴일인 경우 다음 최초 근무일까지 보고

❍ 감점사항 : 보고기일 미준수시 건당 0.1점 감점

평가결과

❍ 유수율 분석 보고

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
보고 회수		96	12	12	12	12	12	12	12	12
점검 결과	공 급 량 (기일내)		12	12	12	11	12	12	12	12
	조 정 량 (기일내)		12	12	12	12	12	12	12	12
	지연보고					1
감 점						-0.1
평가 점수			2.00	2.00	2.00	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00

13

유수율 유공 실적

평가배점

2점

평가기준

사업소별 유수율 향상 특화사업 발굴 실적

평가방법

❍ 유공정도에 따라 차등 배점

❍ 유수율 증대, 지역여건, 노력도 등을 고려하여 차등 배점

❍ 유수율 유공실적 심사 결과에 따라 차등 배점

- 2018.4.3. 누수방지과장 등 6명 유공실적 심사 실시

평가결과

❍ 사업소별 유공실적

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유공 사업 제출	2	0	2	2	3	2	2	2
평가 점수	1.62	0.1	0.99	0.91	1.04	1.42	1.30	0.85

유수율 유공실적 요약서 (2017년 상,하반기)

기관	제 목	주 요 추 진 내 용
중부	가압장 급수체계를 간접급수 체계로 개선	○ 인수가압장 가압지역을 개운산 배수지에서 간접급수토록 급수체계 개선검토(2016년)결과 기존 인수배수지 급수구역중 H=90m미만 저지대를 개운산 배수지 간접구역으로 2017년 상반기에 전환 완료함 2단계 급수체계 개선시행은 2017.9~11월 예정
	인수가압장 축소운영으로 안정급수와 예산절감	○ 성북구 길음2동외 4개동 11천여세대(37천명) 8,000㎥/일 급수하는 인수가압 지역을 배수지 급수방식으로 변경하여 일정한 공급수압 유지 - D150~200mm L=200m 노후배수관 교체, 밸브정비 및 경계밸브 설치 - 인수가압장 소규모 축소 운영: 10,856세대⇒4,044세대 ○ 5개동 11천여세대 안정적인 아리수 공급과 가압장 유지관리 절감:년193백만원(전기요금 70백만원, 유지관리비 123백만원) ○ 가압급수 공급량 일평균 3,700㎥ 감소 (당초 : 8,000㎥/일 ⇒ 뱐경 : 4,300㎥/일)
동부	인정시장 조례위반 사항 점검	○ 조례위반,부정급수 개연성 있는 수전에 대하여 일제점검 - 사용량의 급격한 감소 등 의심이 가는 수전 조사 - 유리파손, 몸통누수 등의 사유로 연 2회이상 계량기가 교체된 업소 ○ 점검결과: 특이사항 없음 - 가정용과 영업용 혼재 되어 혼용을 집중적으로 점검하였으나 위반사항을 발견하지 못하였음 - 계량기가 건물내, 점포내에 주로 위치하고 있으나 고무호수 연결 등의 위반사항을 발견 할 수 없음
	유수율 향상을 위한 유량계설비 교체	○ DB5(구경 1,500㎜) 노후 유량계의 조속한 교체를 통한 정확한 공급량 계측관리 필요 - 용마소배수지 유입/유출 유량값 비교·검토 불가로 정확한 공급량 관리 및 노후 배수지 누수여부 확인 불가⇒정확한 공급량 계측관리 필요 ○ DB5(구경 1,500㎜) 노후 유량계 교체 ⇒ `17.6.10 교체완료 - 용마가압장 유입부 유량계(구경 400㎜) 설치 ⇒ `17.10.23 설치완료 ○ 효과 : 유량계의 재활용에 따른 공기단축 및 예산절감(30,000천원)
북부	유수율 과소,과대 가압급수 지역집중 누수탐지	○ 공급량 저감 대책에 따른 유수율이 과소 과대인 가압 급수지역에 대한 집중 누수탐지 시행 - 가압 및 증압 급수지역 공급량 관리 미흡으로 인한 유수율 과소, 과대 발생 ○ 유수율 과소,과대 가압 및 증압지역 18개소 집중누수탐지 실시 - 일정 : 2017. 4. 17.~2017. 5. 31.(45일간) - 방법 : 기간제근로자 및 상시누수시스템 활용한 집중누수탐지 ○ 추진결과: 중계동 17-15호등 8개소 누수적출 ⇒ 복구완료.
	우이-신설 경전철 준공전 상수도 누수등 사전점검	○ 우이~신설 도시철도(경전철)구간 준공(‘17.9) 전 공사구간내 상수도 누수여부 및 이설 상수도 적정 시공여부 확인을 위한 사전점검 필요 - 공사구간내 GIS속성 및 추후 시설물 인수인계를 대비한 점검 ○ 우이-신설 도시철도 공사 구간중 북부 관내 2~3공구 집중 점검 - 일 정 : 2017. 9. 18.~2017. 9. 29.(12일간) - 방 법 : 공사구간내 누수발생 여부 확인 ․ 이설 상수도 준공상태 및 GIS 자료 정확도 확인 - 인 원 : 지역담당자 및 직반장 등 8명 ○ 추진결과 : 수유동 279-34앞 변실 매몰 등 총6건 적출 ⇒ 조치완료
남부	봉현배수지 급수체계 개선	○ 급수계통 공급량 조정으로 배수지 체류시간 증가하여 단수발생 가능성 최소화 ○ 급수계통 단순화(4단계→2단계)로 수돗물 공급비용 절감(190백만원/년)
	수돗물 공급관리 개선	○ 배수지의 고장 대형밸브 교체, 운영방법 변경 등 수돗물 공급관리 개선으로 안정급수를 통한 고객 편의성 향상 ○ 과수압 해소 기반을 통한 누수요인 제거 등 유수율 증대 기대
강서	수도요금인정조정 최소화 추진계획	○ 유수율 향상과 정확한 요금부과를 위하여 미검침 수전을 최소화 - 조정량 증대 및 사용량 인정조정에 따른 민원 발생 사전예방 -2017년 4월 현재 3회이상 인정조정 수전 대상 - 2회 이상 미검침 수용가 협조안내문 발송, 야간 전화검침등 - 정리대상 110수전 중인 54수전(49%)을 정상검침 - 미해결 수전 56건(51%)은 소유자 및 사용자에게 검침협조 안내문 발송 - 심도장애 수전은 공사부서에 교체·이설토록 요구
	물세척기간제 근로자 활용현장조사계획	○ ‘17년 『배수관 소블록 물세척(Flushing) 사업』에 채용되어 업무 수행중인 기간제근로자를 활용하여 GIS 자료와 현장 내용이 상이한 경우 결과를 보고 및 수정하여 체계적인 관리를 통해 유수율 향상에 기여하고자하는 사업 ○ 관말정체지역, 잔류염소 미달지역 등 취약관로가 있는 물세척 추진예정 53개 소블록을 대상으로 제수밸브 재질 및 밸브실내 누수 여부 확인, 매몰 시설물, 계량기 분기 위치 상이 등 GIS 불일치 자료 수정하는 사업 각종 상수도 시설물에서 발생되는 누수를 조기에 적출․보수하므로서 대형 사고 사전예방 및 수돗물의 손실을 방지하여 유수율 증대에 기여하고 위급상황(누수 등) 발생시 정확한 단수구역 안내로 시민 불편 최소화 효과가 기대되는 사업임.
	유수율 향상을 위한 신발생 노후 상수도관정비	○ 강서구 관내 GIS시스템상 D400㎜ 미만 노후 상수도관 잔여 비율은 3%에 불과하나, 누수복구 및 시설물 정비 등 굴착 공사과정에서 연평균 3건씩 새롭게 발견되고 있이, 이에 확인된 노후 상수도관에 대하여 총 9개 구간중 4개 구간을 정비완료, ○ 도로굴착 통제 기간등으로 이월되는 구간에 대하여는 신발생 노후관 대장을 작성하여 향후 도로굴착 기간 조정 결과에 맞추어 단계별로 정비하고, 향후 발생되는 노후관에 대하여도 횡단굴착 시행 및 지속적으로 대장 관리하여 사전에 누수를 예방하여 맑은물 공급 및 유수율 향상에 기어코자 함
강남	봉은배수지 급수구역 소출수해소 및 증압장 감소 추진	○ 봉은배수지의 시간당 최대 급수량을 감소시켜 삼성가압장의 유출압력 상승으로 고지대 소출수 해소 및 증\압장 감소 추진 - 강남구 논현동, 역삼동 고지대의 소출수 지역을 해소하기 위해 삼성가압장의 시간당 최대 급수량을 감소하여 유출압력 상승 및 증압장 감소로 예산절감 기대
	타사업소경계지역 지하철역사 수전조사	○ 유수율 증대를 위한 타사업소 경계지역 지하철역사(6개소) 대한 조사결과 정상수전(5개소), 이상수전(1개소) 에 대해 남부수도사업소와 협의하여 정상수전으로 변경조치 완료
강동	검침 인정조정률 저감 추진	○ 인정검침 최소화 : 3회이상 인정조정(220수전) - 정상검침 : 48(공부확인, 관리자 면담 등 통해 검침 달성) - 급수중지 : 11(급수중지 유도), 폐전처리 : 12(재개발지역 등 대상으로 폐전 유도) - 자가검침 : 2(자가검침 비협조적인 수전은 해지유도) - 정비진행 : 61(관리소, 관리인 등에 이주시 검침협조 안내) - 미정비중 : 86(공부상 확인 어려움, 소유자 등 연락불가 등)
	유수율 향상을 위한 고덕 재건축 지구 적정 공급량 관리	○ 고덕지구 재건축에 따라 급수사용량이 급감하여 과수압 및 정체수 발생으로 적정공급량 관리 개선 - 제수밸브(14개소) 개도율 조절로 적정량 공급 - 적정 공급량 분석을 통해 정체수 방지로 수질향상 - 유수율 증대 : 0.95% - 수질민원 제로화 : 수질이상 경보발생(23회⇒0회) - 누수발생 : 15건 감소(17개소 ⇒ 2개소)