붙임 2

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 도로굴착복구공사 구간(백범로 지중화사업(1차)-백범로 341 일대) (내용) ·연속적인 보행방향을 안내할 경우에는 선형블록으로 마감(매뉴얼 79p 참조) ※선형블록이 끝나는 지점은 연속보행 유도를 위하여 마무리 점형블록 제외(매뉴얼 91p 참조) ·볼라드 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 89p 참조)
전		후
연번: 2	(위치) 도로굴착복구공사 구간(백범로 지중화사업(1차)-백범로 341 일대) (내용) 맨홀 시설은 불필요한 우회가 없도록 조화맨홀 또는 제외하여 점자블록 설치(매뉴얼 77~78p 참조)
전		후
-