붙임 2

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 보도복구 구간 (동작대로 109) (내용) ·선형블록은 횡단방향 중앙에 60㎝폭(2줄)으로 보도 폭의 4/5지점까지 설치(매뉴얼 79p 참조) ※점자블록 설치 폭(단속: 점형 60㎝, 선형 60㎝/ 연속: 점형 60㎝, 선형 30㎝) ·볼라드 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 89p 참조)
전		후
-