붙임 2

2022년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 사업지 보도내 공사 구간(솔샘로25길 20 ~ 솔샘로25가길 8) (내용) 선형블록은 보행방향으로 안전하고 장애물이 없는 도로를 따라 이동할 수 있도록 설치
전		후
연번: 2	(위치) 사업지 보도내 공사 구간(솔샘로25길 20 ~ 솔샘로25가길 8) (내용) 비스듬하게 방향 전환시 선형블록 절단 및 설치 불량(매뉴얼 82~83p 참조) ※절단시 잘리는 길이가 동일(동일각)하도록 절단하여 돌출된 선영돌기가 연속되도록
전		후
연번: 3	(위치) 사업지 보도내 공사 구간(솔샘로25길 20 ~ 솔샘로25가길 8) (내용) 횡단보도 경사석 기울기 미준수(경사석 연장1→2m, 매뉴얼 58~62p 참조)
전		후

붙임 2

2022년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 사업지 보도내 공사 구간(솔샘로25길 20 ~ 솔샘로25가길 8) (내용) 임시보행로 현장관리 불량(매뉴얼 45p 참조)
전		후
연번: 5	(위치) 사업지 보도내 공사 구간(솔샘로25길 20 ~ 솔샘로25가길 8) (내용) 공사장 환경관리 미흡(매뉴얼 46p 참조) ※자재 및 장비류 적치시 안전펜스 등으로 완전 폐합
전		후
연번: 6	(위치) 사업지 보도내 공사 구간(솔샘로25길 20 ~ 솔샘로25가길 8) (내용) 줄눈모래 채움 및 청소상태 미흡(매뉴얼 112p 참조)
전		후