붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 가락로 사업구간 (내용) 선형블록이 끝나는 지점은 연속보행 유도를 위하여 마무리 점형블록 제외(매뉴얼 91p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 가락로 사업구간 (내용) 점자블록 설치 부적정(버스정류장 점자블록 설치의 경우 매뉴얼 87p~88p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 가락로 사업구간 (내용) 공사장 환경관리 미흡(자재 완전 폐합 미조치, 매뉴얼 46p 참조)