붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 210, 삼익그린2차 501동 북측) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조) ·횡단보도 폭만큼(자전거 횡단도 폭 제외) 점형블록 설치(매뉴얼 91p 참조) ·음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 210, 삼익그린2차 입구) (내용) 횡단보도 빗물받이 이설 등 조치(매뉴얼 67p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 윈터공원 북측, 명일로 방면) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조) ·점형블록 절단 등 조각블록 사용(매뉴얼 78p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 윈터공원 북측, 명일로 방면) (내용) 비스듬하게 방향 전환시 선형블록 절단 및 설치 불량(매뉴얼 82~83p 참조) ※절단시 잘리는 길이가 동일(동일각)하도록 절단하여 돌출된 선형돌기가 연속되도록
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 윈터공원 북측) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조) ·음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 6	(위치) 고덕로 사업구간(고덕로 240, 신동아A 입구) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조) ·음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(3)

연번: 7	(위치) 고덕로 사업구간(고덕역 교차로, 고덕로 방면) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조) ·음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조) ·횡단보도 빗물받이 이설 등 조치(매뉴얼 67p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 8	(위치) 고덕로 사업구간(고덕역 교차로, 고덕로62길 방면) (내용) 블록 틈 과다, 가로수 접속부 블록마감 미흡(매뉴얼 104p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 9	(위치) 고덕로 사업구간(고덕역 교차로, 고덕로62길 방면) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조) ·음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조)

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(4)

연번: 10	(위치) 고덕로 사업구간(고덕역 교차로, 고덕로62길 방면) (내용) ·횡단보도 점형블록은 경계석 차도측 끝단에서 30㎝이격하여 설치(매뉴얼 79p 참조) ·조각블록 사용 등 블록마감 불량(매뉴얼 95~108p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 11	(위치) 고덕로 사업구간 (내용) 보도공사 실명제 표지 미설치(매뉴얼 73~74p 참조)
미설치
정 비 전		정 비 후