붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 가산로 사업구간 전체 (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82~83p 참조) ·음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 가산로 사업구간(독산로 267, 가산로 방면) (내용) 구조물(가로수) 주변 접속부 블록침하 및 마감불량(매뉴얼 104p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 가산로 사업구간(독산로 267, 가산로 방면) (내용) 비스듬하게 방향 전환시 선형블록 절단 및 설치 불량(매뉴얼 82~83p 참조) ※절단시 잘리는 길이가 동일(동일각)하도록 절단하여 돌출된 선형돌기가 연속되도록
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 가산로 사업구간(가산로 2) (내용) ·횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82~83p 참조, 횡단방향 선형블록 선형 조정 ·조각블록 사용(매뉴얼 110~111p 참조) ·음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 가산로 사업구간 전체 (내용) 보도 선형블록과 버스정류장 점형블록은 연계하여 연결(매뉴얼 87~88p 참조)
연번: 6	(위치) 가산로 사업구간(가산로 18) (내용) 구조물(가로수) 주변 접속부 블록이탈 및 마감불량(매뉴얼 104p 참조)

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(3)

연번: 7	(위치) 가산로 사업구간(시흥대로 426, 가산로 방면) (내용) ·횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조 ·점형블록과 선형블록이 연결되는 부분은 간격을 두지 않고 붙여서 설치 ·음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 8	(위치) 가산로 사업구간 전체 (내용) 측구 정비구간 수축줄눈 미설치(매뉴얼 68~69p 참조)
연번: 9	(위치) 가산로 사업구간 (내용) 보도공사 실명제 표지 미설치(매뉴얼 73~74p 참조)
미설치
정 비 전		정 비 후