붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 한남역 주변 사업구간(독서당로11길 대사관로34길 교통섬) (내용) 비스듬하게 방향 전환시 선형블록 절단 및 설치 불량(매뉴얼 82~83p 참조) ※절단시 잘리는 길이가 동일(동일각)하도록 절단하여 돌출된 선형돌기가 연속되도록
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 한남역 주변 사업구간(대사관로34길) (내용) 점자블록 설치 부적정(경계석 차도측 끝단에서 30㎝ 이격 설치), 조각블록 발생
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 한남역 주변 사업구간 (내용) 보행자 안전 및 현장관리 미흡(보행자 동선을 고려한 보행통로 미확보, 안전발판 및 안전펜스 미설치, 자재폐합 미조치, 공사안내표지판 미설치, 매뉴얼 39~46p)