붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 한천로78길 사업구간 전체 (내용) 횡단보도 점자블록 미설치 (점자블록은 횡단보도 양단에 반드시 설치, 매뉴얼 79p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 한천로78길 사업구간 (한천로78길9 맞은 편) (내용) 횡단보도에서 점자(선형, 점형)블록은 보행방향으로 안전하게 유도하도록 횡단방향과 같은 방향(점형블록 돌기방향을 진행방향과 일치)으로 설치, 매뉴얼 89p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 한천로78길 사업구간 (한천로 578, 한천로78길 방면) (내용) 음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 한천로78길 사업구간 (한천로 578, 한천로 방면) (내용) ·선형블록은 횡단방향 중앙에 60㎝폭(2줄)으로 보도 폭의 4/5지점까지 설치((매뉴얼 79p 참조) ·선형블록이 끝나는 지점은 연속보행 유도를 위하여 마무리 점형블록 제외(매뉴얼 91p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 한천로78길 사업구간 (한천로 578, 한천로 방면) (내용) 조각블록 사용 등 블록마감 불량(매뉴얼 95~108p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 6	(위치) 돌곶이로22길 사업구간 (돌곶이로22길 70, 양측) (내용) 점형블록은 경계석 차도측 끝단에서 30㎝이격하여 60㎝폭으로 설치(매뉴얼 79~80p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(3)

연번: 7	(위치) 돌곶이로22길 사업구간 (돌곶이로22길 50) (내용) ·선형블록은 횡단 방향 중앙에 60㎝폭으로 설치 및 마무리 점형블록(매뉴얼 79~80p 참조) ·볼라드 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 89p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 8	(위치) 돌곶이로22길 사업구간 (돌곶이로22길 34) (내용) ·선형블록이 끝나는 지점은 연속보행 유도를 위하여 마무리 점형블록 제외(매뉴얼 91p 참조) ·볼라드 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 89p 참조)
정 비 전		정 비 후