붙임 3

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 보도복구 구간 (난계로 242) (내용) 횡단보도 점자블록 미설치 (점자블록은 횡단보도 양단에 반드시 설치, 매뉴얼 79p 참조) ※점자블록 설치 폭 (단속인 경우 점형 60㎝ 선형 60㎝, 연속인 경우 점형 60㎝ 선형 30㎝)
전		후
-