붙임 3

2022년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 사업지 보도복구 구간 (노원로 408 ~ 노원로 420) (내용) 볼라드 전면부 점형블록 미설치 (매뉴얼 89p 참조)
전		후
연번: 2	(위치) 사업지 보도복구 구간 (노원로 408 ~ 노원로 420) (내용) 줄눈모래 채움 및 청소상태 미흡 (매뉴얼 112p 참조)
전		후
연번: 3	(위치) 사업지 보도복구 구간 (노원로 408 ~ 노원로 420) (내용) 경계석 턱낮춤 설치 폭 부족 (매뉴얼 58~62p 참조) ※점형블록은 횡단보도의 폭만큼의 낮춤석 구간에 설치
전		후

붙임 3

2022년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 사업지 보도복구 구간 (노원로 408 ~ 노원로 420) (내용) 측구 정비구간 수축줄눈 미설치 (매뉴얼 68~69p 참조)
전		후
-