친환경·경제운전 가상체험관

◎ 가상체험관 소개

교육장 접근성, 유류비용, 안전사고의 한계를 극복하고 효과적으로 에코드라이브를     체험할 수 있도록 개발된 가상체험교육 장비임

◎ 기능소개

다양한 시나리오 작동(○ 운영모드 : 평가, 교육 ○ 주행모드 : 고속도로, 시내주행)

실시간 연비 및 탄소배출량 제공

주행 완료 후 저장데이터를 통한 연비, 주행거리, 평균속도, 공회전 등 분석 평가

구분	안전운전 교육용 시뮬레이터	에코드라이브 교육홍보용 시뮬레이터
시뮬레이터 진행상황
설치장소	공단 안전운전체험센터(경북 상주)	고속도로 휴게소, 지자체 청사 등 다중집합 장소에 순회 홍보
운영 목적	안전운전 태도 진단, 평가 중	에코드라이브 시뮬레이터 교육, 홍보
하드웨어	승용차 형태(3채널, 모션) 택시업종	승용차 형태 (1채널, 모션없음)	버스, 트럭 형태 (1채널, 모션없음)
소프트웨어	안전운전 습관 및 태도 진단 평가	경제운전 습관 진단 평가 훈련
개선 및 개발 방향	15대 연동시스템의 안정화를 위해 개선 필요(운영중 일부 장애 발생)지속적인 점검, 개선 필요(‘11-‘12년)* 내부 15대 연동시스템이 안정화 되면 에코드라이브 소프트 탑재 검토중	에코드라이브 포털 사이트에 시뮬레이터를 연계하여 네트워크화
		에코드라이브 가상체험교육 연구 교육
교육생	체험센터(경북 상주) 입소자	에코드라이브 가상체험관 참관자
비고	※ 자세한 사항은 체험센터에 문의

가상체험관 제원

◎ 승용차용

- 전원사양

TYPE	Compact Driving Simulator
캐빈	외형	치수	2350mm×1030mm×1530mm
		설치공간	3000mm×3500mm×1800mm
		무게	300Kg
	전원		AC 220V 60hz 1Kw
	사용환경		0~35℃
	규정		CE
디스플레이	외형	모델	42인치 LCD
		해상도	1920×1080
		신호입력포트	D-sub 15핀 1개
	전원		AAC 220V 50/60hz 180w
	사용환경		0~35℃
	규정		CE

- 사용환경

구분		Minimum	Maximum
운용 시	온도	10[℃]	35[℃]
	습도	20[%]	70[%]
보관 시	온도	-10[℃]	55[℃]
	습도	20[%]	< 80[%]