센터별	위치 및 면적			시설물 현황			비고
	위치	대지(㎡)	건물(㎡)	보일러	전기(㎾)	비 상 발전기	화장실
본서 (성내)	◎ 성내로 39 (성내동541) (준공년도) -1985.12.14 2,701.55㎡ -1998.12.31 4층및 부속동증축 905.01㎡ ◎2006.12.8 호흡정비실동증축 2층(106.27*2) 212.54㎡ ◎옥상공원조성 (2009.12.4)	4,232.30	3,868.56 (1,155평) 4/1층	☞ 가스보일러1톤(T/H) 강철노연증기 노통연관식30만㎉ (2000.1월) → 2010.6.24 폐기 및 EHP냉난방시스템,화장실카운터센서,기계실MCC판넬, 조명등40W → 29W로 교체,PC대기전력멀티텝설치 ☞ 난방보일러(입형) 30만㎉/h (2000.5) ☞ 온수(급탕)보일러 7만㎉ (2006.11월)	계약전력 450㎾	75㎾ (69㎾) ☞시험 결과 -2012.6 현재 ․ 지하층 ․ 1층일부 (콘센트) ․ 2층 ․ 3층 전원공급	1층:소변기5,좌변기3 ※19.22㎡, 비데 2 2층:소변기3,좌변기3, (여)1 ※25.46㎡, 비데 3 3층:소변기4,좌변기4 ※20.46㎡, 비데2 4층:소변기3,좌변기3 - 비데2(여자1) ※ 13.64㎡ ※ 합계 : ※78.78㎡ 총계:대변기13,소변기15 ,비데9)
천호	◎ 진황도로 37 (천호166-112) (준공년도) 2002.12.7	668 (202평)	814.82 (246.48평) 3/1층	경동가스보일러 *난방 : 10만㎉/h (난방 2013.02.18)교체 *온수 : 7만㎉/h (2006.11.24)	57㎾ 감△ (20㎉/h) 37㎉/h	2008. 7.31 계약용량 변경	1층:소변기1,좌변기2 (남1 ,여1) ※14.4㎡ 2층:소변기2,좌변기2 ※ 17㎡
고덕	◎양재대로156길133 (고덕동494-1) (준공년도) 최초 : 1984.10.25. 재건축 : 2016.4.	660 (199.6평)	355(2층) 827.5(3층)	경동가스보일러(겸용) (2002.6) 2013.3압력게이지,순환 펌프교체 *난방+온수:5만㎉/h	90㎾ 감▽ (40㎾) 50㎾		1층:소변기 1, 좌변기 2 2층:소변기2,좌변기3 3층:소변기2,좌변기4
암사	◎ 올림픽로815 (암사동505-9) (준공년도) 1995.07.24	704.8 (213.2평)	562.68 (170.2평) 3/1층	경동가스보일러 * 난방 : 7만㎉/h * 온수 : 3만6천㎉/h (난방,온수2011.10.31교체)	22㎾		1층:소변기2,좌변기1 ※ 2.76㎡ 2층:소변기2,좌변기2 비데 2 (간호사실: 비데좌변기1) ※ 14㎡ =16.7㎡
길동	◎ 천중로 215 (길동344-4) (준공년도) 1999.07.01	871.3 (263.5평)	862.92 (261평) 3/1층	⇒ 경동가스보일러 *난방 : 15만㎉/h *온수 : 3만5천㎉/h (난방,온수2010.10.29 교체)	30㎾ 증△ (15㎾) 45㎾		1층:소변기2,좌변기2 비데 1 ※ 9㎡ 2층:소변기3,좌변기2 비데2 ※15.8㎡, 3층: 여자용1. ※ 6㎡ 계 ※ 26.4㎡

청사 현황(2018. 5.현재)