도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제6차)

◉ 강동수도사업소(올림픽로 장기사용 송배수관 정비공사) : 조건부 시행

- 3, 4단계 공사시 일부구간이 3개차로 점용으로 되어 있어 정체가 우려되므로 2개차로 점유로 변경하여 공사를 시행하기 바람

- 야간 공사시 라바콘 사용시 차로폭은 3.0m을 확보하기 바람

- 11단계 1일 공사구간을 표시하고, 교차로 영향권은 별도의 단계로 구분하여 처리계획을 제시하기 바람

- 교차로 및 보도 공사시 보행도우미를 추가 배치하기 바람

- 교차로 구간 공사시 23시 이후 공사를 시행하기 바람