건축공사장 위험물안전관리 안내문

(겨울철 보온·양생 연료 사고사례 및 주의사항)

평소 소방행정발전과 위험물 안전관리에 많은 노력을 기울여 주신데 대하여 감사드리며, 위험물 저장·취급시설의 안전사고 예방을 위한 자체 안전관리를 강화하여 안전한 도시환경이 이루어 질 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 아울러 위험물 관련 문의사항은 강남소방서 위험물안전팀 (☎6981-7522)으로 전화주시기 바랍니다.

서울시 최근 건축공사장 위험물 화재 사고사례

연 도	일 자	장 소	내 용
2018	12.26.	신축공사장 (강남구)	신축공사장에 콘크리트 보온·양생연료(고체연료)를 1층 옥내 자재창고에 취급·저장 하던 중 원인미상의 화재발생 시 연소 확대 원인
	12.26.	신축공사장 (강북구)	미아동 아파트 공사현장에 콘크리트 보온·양생연료(고체연료)를 취급·저장 하던 중 원인미상의 화재발생 시 연소 확대 원인
	8.14.	신축공사장 (강서구)	마곡동 오피스텔 공사현장 화재발생 시 내부에 취급·저장하고 있던 우레탄폼에 의해 급격한 연소확대
2017	12.7.	신축공사장 (동대문구)	동대문구 서울시립대 기념관 공사장 화재발생 시 내부에 취급·저장하고 있던 우레탄폼에 의해 급격한 연소확대

건축공사장 위험물 저장·취급 시 주의사항

◈ 위험물 지정수량 이상의 위험물 저장·취급 시

-「위험물안전관리법」제5조 및 「서울특별시 위험물안전관리조례」별표3에

의한 위험물 임시저장 · 취급장소의 시설을 설치 후 관할 소방서에 승인 신청

※ 신축공사장 연면적 10,000㎡이상 임시저장시설 설치 승인 적극 권장

-「위험물안전관리법」제34조의3, 제39조에 의거 벌칙 및 과태료 처분

-「산업안전보건기준에 관한 규칙」제16조(위험물 등의 보관)에 의거 관계기관 통보

◈ 위험물 지정수량 미만의 위험물 저장·취급 시

- 지정수량 미만 · 소량 위험물의 저장 · 취급기준 준수

:「서울특별시 위험물안전관리조례」별표 1, 2(위험물 비산방지 및 게시판 설치)

-「서울특별시 위험물안전관리조례」제8조에 의거 과태료 부과

-「산업안전보건기준에 관한 규칙」제16조(위험물 등의 보관)에 의거 관계기관 통보