왕십리뉴타운 제3구역 주택재개발정비사업

환경보전방안검토서 보완의견

1. 소음·진동

○ 왕십리뉴타운 1구역 및 2구역을 포함한 정온시설 현황에 대하여 사진 및 좌표로 명시 바람

○ 공종별 기존의 투입장비와 변경된 투입장비를 비교하여 제시하고, 음원에서 15m 떨어진 지점에서의 소음도를 각각 제시 바람

○ 공사시 소음 예측은 공종별 투입장비들이 동시에 작업하고, 그 작업 위치가 사업지구 경계선으로부터 10m, 20m, 30m 이격한 지점에서 하는 것을 가정하여 각각 비교 제시 바람

○ 가설방음판넬의 정확한 제원을 제시 바람

○ 공사시 사업지구에서 정온시설에 대한 소음도를 모니터링 할 수 있도록 가설방음판넬 설치부에 소음자동측정망을 설치하는 모니터링 계획을 수립 바람((영향지역 3과 4지역 방향의 소음모니터링 계획 제시))

- 제1마이크로폰의 위치는 사업부지 중심과 정온시설 중심부를 연장하는 선과 가설방음판넬이 설치되는 부분의 접점 상단부 1m에서 공사장 내부로 0.5m지점에 공사장 내부를 지향하도록 설치하고, 제2마이크로폰의 위치는 정온시설의 외부(창문으로부터 1m 이상 이격한 지점) 또는 정온시설의 전면부에 설치하여 전광판으로 표시하여야 함

- 전광판에는 각각 두개의 마이크로폰의 소음도를 현황소음도로 동시에 표시토록 하여야 함

- 공사장 및 주변의 교통소음 등 배경소음 현황을 파악할 수 있도록 CCTV 등을 설치하여 전광판에 표기된 소음도가 공사시 소음인지 배경소음(BGN)인지를 판단할 수 있도록 하여야 함

※ 소음영향이 예상되는 정온시설이 다수인 경우에는 다수의 모니터링지점을 선정하고, 모니터링지점에 대한 좌표를 명시하여야 함