동북권 체육공원 조성사업

전략환경영향평가서(초안) 검토의견

Ⅰ. 총괄의견

○ 본 사업은 자연녹지지역 내 체육공원을 조성에 관련한 사항으로 훼손되는 녹지공간을 최소화하고 서울창포원, 중랑천, 도봉산, 수락산 등 주변 자연환경과 생태‧경관적 조화를 이룰 수 있는 방안을 마련 바람

○ 건축 계획 등에 따라 에너지 사용량, 온실가스 배출량 등을 검토할 수 있도록 온실가스 항목을 반영 바람

Ⅱ. 검토의견

□ 입지의 타당성

가. 생물다양성‧서식지 보전

○ 사업부지와 비오톱유형 1,2등급지가 인접하고 있으므로 금회 사업시행으로 인한 영향을 검토하고 생물서식공간 연계 방안을 검토 바람

- 서울창포원 및 중랑천 등의 생태 현황을 파악하고 녹지공간 조성 및 식재 계획수립시 연계 방안을 검토 바람

○ 사업시행 전‧후 생태면적률을 제시 바람(유형별 면적 포함)

○ 녹지면적의 변화를 제시하고 훼손되는 녹지면적의 최소화 방안을 검토 바람

○ 사업부지 내 생물다양성 증진을 위하여 건축물의 옥상, 벽면, 옹벽, 사면 등에 녹화를 실시하는 등 생물서식공간 확보를 검토 바람

나. 지형 및 생태축의 보전

○ 사업부지 내 옹벽 또는 사면 발생구간을 표시하고 친환경적 처리방안을 검토 바람

○ 발생 토사는 사업지구 내 성토재 등으로 최대한 재활용할 수 있도록 계획 바람

○ 토사처리계획을 구체적으로 제시하고 운반 등 이동에 따른 2차 환경문제 발생여부 및 대책을 검토 바람

다. 경관

○ 사업시행으로 인한 주요 조망점에서의 경관 변화를 제시 바람

- 상위 계획 등에서의 주요 조망지점 및 조망대상 반영 여부를 검토 바람

○ 중랑천과 같은 수공간이 인접하고 있으므로 사업시행으로 인한 영향 및 조화방안을 마련 바람

라. 수환경의 보전(수질)

○ 가배수로 및 침사지 등은 집중호우시 토사가 유출되지 않도록 사업부지의 경사, 우수유출 흐름 등을 고려하여 설치계획(개소수, 위치 등)을 수립 바람

○ 사업부지 및 주변의 지하수질 및 지하수 이용 등에 미치는 영향을 검토하고 저감대책을 마련 바람

○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」,「서울특별시 빗물관리 기본계획」등에 의거 빗물관리계획을 수립하고, 침투시설 등을 통한 지하 환원  등 우수유출 최소화 방안을 검토 바람

마. 대기질

○ PM-2.5항목을 포함한 사업지구와 주변지역의 대기질 측정결과, 인근 측정망 자료를 제시하고 이에 따른 영향 및 저감대책을 수립 바람

○ 공사시 저감대책 관련 서울시 대기환경기준 및 공정별 비산먼지 저감 가이드라인 등을 준용하여 공사시 영향을 최소화 바람

【대기관리과】

○ 운영시 저감방안 관련

- 신축되는 건물에서 연료사용에 의해 발생되는 질소산화물의 배출량이 최소가 될 수 있도록 냉온수기 및 보일러 등 연소기기에 사용되는 버너는 저녹스버너로 설치하여야 하며, 개별난방에 대해서는 에너지 소비효율과 질소산화물(NOx) 배출농도가 모두 1등급인 친환경콘덴싱 보일러로 설치하는 등 질소산화물 저감방안을 검토 바람

※ 저녹스버너 인증제품

- 인증기관 : 한국환경공단

- 인증기준 : NOx 40ppm이하, CO 120ppm이하

※ 친환경콘덴싱보일러 인증제품

- 인증기준 : 열효율 91%이상, NOx 40ppm이하, CO 0.02%이하

○ 공사시 덤프트럭 등 노후 건설장비 사용을 자제하고, 작업 중 정차 시에는 엔진을 정지하여 엔진공회전으로 인한 오염물질 발생을 최소화할 수 있도록 계획 바람

바. 온실가스

○ 온실가스 배출원 및 배출량, 흡수원 및 흡수량을 사업시행 전‧후로 제시 바람

○ 에너지 사용량 절감 및 효율을 위하여 건축물의 용도별 에너지사용량을 산정하고, 태양광 및 지열 등 신‧재생에너지 시설을 설치계획을 구체적으로 제시 바람

- 공공건축물의 경우 「신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급 촉진법」에 따른 공급의무비율 이상을 검토 바람

○ 조명기기 전력 사용량 절감을 위해 LED조명기기 설치를 적극 검토하고 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정을 준용하여 설치기준 이상 적용 바람

【대기관리과】

○ 사업부지 내 주차구획에 친환경차량 우선 주차구획을 확보하고 충전 인프라구축 계획을 수립 바람

사. 소음‧진동

○ 전체 공사단계(공정)별 영향 예측에 따른 저감대책을 수립 바람

○ 서울특별시 공사장 소음저감을 위한 가이드라인 등을 준용하여 가설방음벽 등 설치 가능한 저감시설을 검토하여 공사시 소음영향을 최소화하기 바람

아. 토지이용

○ 주변지역의 녹지 배치 및 토지이용계획 내용을 고려하여 사업지구 내 녹지축 연계방안을 검토 바람