계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 서대문소방서 미근119안전센터 신축공사

□ 사업개요

위 치	서대문구 북아현동 144-19일대
개 요	건물규모 : 지상3층 연면적 898.46㎡ 구조 : 철근콘크리트조
기 간	착공후 6개월

□ 분야별 심사평가 결과

(단위 : 천원)

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	1,329,279	1,277,031	52,248	3.93%
건축	956,886	938,617	18,269	1.91%
토목	202,160	179,008	23,152	11.5%
기계	170,233	159,406	10,827	6.36%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 조사단가 적용 : 타일시멘트외 8개  품목

◦ 일위대가 조정(※ 직접공사비 기준)

- 철근가공 및 조립 : 가공 및 조립으로 구분 산출(△ 4,742천원)

- 침투성 방수 :  서울형품셈 적용(△ 1,137천원)

- 도막방수 : 2018년 품셈 적용(△ 681천원)

- 노출콘크리트 면정리 : 견적 → 2018년 품셈 적용(△ 5,615천원)

□ 사업부서 협의 결과

◦ 이견 없음

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 서대문소방서 미근119안전센터 신축공사(토목)

□ 사업개요

위 치	서울시 서대문구 북아현동 144-19 일대
공사개요	건축규모 : 지상3층, 연면적 898,46㎡, 대지면적 : 1672.5㎡
공사기간	착공후 6개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	202,160	천원
◦	심사금액	:	179,008	천원
◦	절 감 액	:	23,152	천원
◦	절 감 률	:	11.5	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 시멘트 등 11개 자재 단가 조정

◦ 일위대가 조정

- 콘크리트 포장 T=200 : 표준품셈(10-3-2) 적용

- 동상방지층 포설 및 다짐 : 표준품셈(10-2-1) 적용

- 차선도색 융착식 : 표준품셈(10-6-2) 적용

- 아스팔트 포장절단 : 표준품셈(10-4-2) 적용

- 합판거푸집 : 표준품셈( 6-3-1) 적용 등

◦ 중기단가산출

- 관내조사공 : 표준품셈(16-5-2) 적용

- 줄눈설치 : 표준품셈(10-3-2) 적용

- 대형브레이카+백호우 : 잡품 22%→16%

- 동력문부기 : 휘발유 7.5L→ 1.3L 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(사토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서대문소방서 미근119안전센터 신축공사(기계설비)

□ 공사개요

위 치	서대문구 북아현동 144-19 일대
개 요	○ 기계설비공사 - 가스보일러 등 장비설치, 난방배관, 위생기구설치, 급수급탕배관, 오배수배관, 환기덕트설치, 가스배관, GHP실외기공사 등
기 간	착공후 6개월

□ 심사결과 – 관급자재 심사제외

◦ 설계금액  : 170,233천원

◦ 심사금액  : 159,406천원

◦ 절 감 액  :   10,827천원

◦ 절 감 률  :    6.36%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 행거볼트 등 29종

- 행거볼트로드(M13)/m : 1,528원 → 1,040원(감 488원)

- 일반용경질염화비닐관(Φ50mm, VG1)/m : 2,572원 → 2,050원(감 522원)

◦ 일위대가 조정 : 양식대변기 등 7종

- 양식대변기(장애자용)/대 : 위생공 0.694인 → 0.669인

보통인부 0.02인  → 0.193인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음