계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 경인로314-남부순환로97길 74 하수암거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	구로구 개봉동 경인로 314 ~ 남부순환로97길 74간
공사개요	- 철근노출 단면보수(벽체) 649.65㎡, 철근노출 단면보수(천정) 535.21㎡ - 단면보수(벽체) 843.64㎡, 단면보수(천정) 214.65㎡ - 단면보수(바닥) 726.5㎡
공사기간	‘17.10 ~ ’17.12(3개월)

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	975,810	천원
○	심사금액	:	951,680	천원
○	절 감 액	:	24,130	천원
○	절 감 률	:	2.5	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,468원/ℓ → 1,427.2원/ℓ(2017년 9월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,278원/ℓ → 1,240.6원/ℓ(2017년 9월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 풍관 23,410원/m → 12,080원/m 등 3개 자재단가 조정

◦ 내역서 등 조정

- 산업안전보건관리비 조정 : 공사규모[재(관급포함)+직노] 5억 – 50억미만 적용

- 기타경비 조정 : 6개월이하 적용

- 일반관리비 조정 : 전문공사 공사규모 5억 – 30억미만 적용

- 콘크리트 열화단면제거 수량조정 : 수량산출서 반영

◦ 일위대가 조정

- 가설사무소, 창고 설치, 해체 적용 : 표준품셈 2-2-3적용

- 공사용 조명 설치 및 철거 조정 : 표준품셈 16-4-2적용

- 물돌리기 배수관 설치 조정 : 배관공, 보통인부 수식오류 수정(추가반영), PE이중벽관 손료 조정(2-3-1적용)

- H-CRM 철근방청제 도포 조정 : 건축표준품셈 17-2-1적용

- H-CRM mortar 충진 공구손료 조정 : 건축표준품셈 15-1-2적용

- 리코공법 철근방청재 바르기 조정 : 건축표준품셈 17-4적용

◦ 단가산출서 조정

- 폐기물운반(중간집하장) 조정 : 서울시 차량통행속도 보고서 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 운영)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기