공 사 설 명 서

□ 공 사 명 : 호암2터널 보행환경 개선공사

□ 공사목적

-  우리사업소에서 유지관리하고 있는 호암2터널의 터널내 소음과 매연등을 차단하고 보행자안전을 위한 보차도 분리벽(방음벽)을 설치하여 쾌적한 보행환경 제공과 정밀안전점검 결과 지적된 시설물 손상에 대한 구조물의 안전성 및  사용성 확보를 위한 보수공사를 함으로써 시설물 내구성 강화

□ 공사위치 : 금천구 시흥동 산73-5 ~ 안양시 석수동 산11-19(하행선)

□ 공사개요

- 보차도분리시설 281m, 균열보수 358m 등

※ 공사물량은 설계상의 계획 물량으로써 공사현장 여건에 따라 물량               증·감이 발생 될 수 있음 (보수물량은 추정량으로서 실제 정산 준공처리)

□ 사 업 비 : 901,067천원

(도급비682,315천원, 관급비214,995천원, 이전비및기타3,757천원)

□ 공사기간 : 착공일로부터 2020년 6월 30일 까지

일 수 공 종	9월		10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	비고
호암2터널 보행환경 개선공사

□ 위치도 및 현황 사진

[위치도]
호암2터널 L = 590(상행) 605(하행선) 보차도분리벽설치구간:하행 281m
[현황사진]
서울(상행선) 전경	안양(하행선) 전경
상행선 터널 내부 전경	하행선 터널 내부 전경