1. 공 사 설 명 서

1. 과업의 목적

본 과업은 지진으로부터의 피해를 최소화하고 재해 및 재난방지에 만전을 기하고자 내진성능이 부족한 교량의 내진성능을 내진1등급으로 확보하도록 「홍제천고가교의 성산램프 1교, 2-1교, 4교」에 대해 내진성능평가 및 내진보강 실시설계에 그 목적이 있다.

2. 과업의 내용

가. 과업위치

- 성산램프 1교 : 마포구 성산동 1563 ～ 마포구 상암동 565

- 성산램프 2-1교 : 마포구 상암동 1563 ～ 마포구 상암동 565

- 성산램프 4교 : 마포구 망원동 231 ～ 마포구 상암동 565

나. 과업규모 : 교량 내진보강 공사

1.	성산램프 1교 :	전단키 보강 5개소
2.	성산램프 2-1교 :	받침 보강 24개소
3.	성산램프 4교 :	받침 보강 49개소

3. 설계변경 조건

(1) 설계시 조사 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경

(2) 공법이 변경될 경우

(3) 본 공사용 자재규격 및 인도자의 변경이 있을 경우

(4) 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

(5) 시험비 및 차량경비는 공기 및 물량에 따라 변경

(6) 각종 운반거리 등이 변경될 경우

(7) 기타 정당한 설계변경 사유가 발생할 경우

4. 공사용 중기

본 공사에 사용되는 일체 중기는 도급자 부담으로 공사진척에 지장이 없도록 정비된 중기를 반입하여 점검을 받은 후 사용하여야 하며 투입된 장비는 감독관의 사전승인 없이 공사장 외로 반출할 수 없다.

5. 피해보상

본 공사 시공중 수급자의 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 모든 피해보상은 수급자가 책임 처리한다.

6. 공사기간

본 공사에 소요되는 공사기간은 착공일로부터 240일간으로 하며 다음 경우에 한하여 관의 승인을 득한 후 공기를 연장할 수 있다.

(1) 공사기간중 강우일수가 과거 5년간의 연평균 강우일수보다 많을 때

(2) 천재지변으로 인하여 작업이 중단되었을 때

(3) 관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때(단, 부적당한 시공시 작업중지는 제외)

7. 설계적용 기준

(1) 환        율 : ‘2014. 1. 기준인 1$ 1055.3원으로 산정

(2) 자 재  시 세 : ‘2014. 1월호 조달청 가격정보지 및 물가자료에 의거 산정

(3) 노임 및 품셈 : ‘2014년도 상반기 시중노임 조사결과 및 건설공사 표준품셈에 의거 산정