공사현장별 지적내용 및 조치계획

○ 점검기간 : 2014. 2. 24(월) ～ 3. 7(금)(10일)

점검일	공사명	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	조치유형 (사진번호)
【도시기반본부 48개 현장】			총 137건 지적 【현장시정 105건, 보완 6건, 기타 26건(권고20,수범6)】
시설국 토목부 [35 현장]			총 77건 지적 【현장시정 59건, 보완 3건, 기타15건(권고13,수범2)】
‘14.2.25	월드컵대교건설공사 (토목총괄과) (공정률 : 17%)	안전	P11옆 바지선 안전시설 미흡으로 사고의 위험이 있으니 안전시설 보완 필요	바지선의 안전난간 사이에 안전로프 등 안전시설을 보완 할 것	현장시정 (1)
		안전	북단IC구간 향후 진행될 말뚝 항타장비 이동에 따른 전도에 주의하고 항타시 발생하는 먼지로 인해 인접 차도의 차량사고가 발생하지 않도록 주의 필요	말뚝 항타 장비 이동시 전도 대비한 교육을 시행하고, 항타시 비산 먼지 대책을 수립할 것	현장시정
‘14.3.4	용마터널건설공사 (토목총괄) (공정률 : 87%)	안전	사가정 방향 터널내 열풍기 주변 인화물질 보관으로 화재위험이 있으니 터널밖 위험물 저장고로 이동 조치 요망	사가정 방향 터널내 열풍기 주변 인화물질은 위험물 저장고로 이동 조치 할 것	현장시정 (2)
		안전	박리제 통에 MSDS(취급상 주의사항, 사고시의 응급처치방법 등) 부착 필요	박리제 통에 MSDS 안내문을 부착 할 것	현장시정 (3)
		안전	터널내 응급 구호장비 미비치	터널 내에 들것 등 응급구호 장비를 비치 할 것	현장시정
‘14.2.28	잠실역 지하광장 조성공사 (토목총괄과) (공정률 : 89.6%)	품질	지하광장과 2호선 역사 등 기존 구조물과의 지하연결통로 시공시 연결부 방수 철저 요망 공사장 인접 기존 광장의 보행자를 위한 분진처리 환기시설 설치 요망	기존 구조물과의 연결통로 시공시 연결부 방수에 철저를 기할 것 보행자를 위한 환기시설(공기정화기 등)을 설치할 것	현장시정 (4)
‘14.3.4	구리암사대교 건설공사 (광역도로과) (공정률 : 87%)	안전	아천IC 램프G 교대설치를 위한 강변북로 접속부 자연사면 구간 토사유출 우려가 있으므로 보호조치 요망	램프G 강변북로 자연사면 구간 천막 등으로 보호조치 할 것	현장시정 (5)
		안전	아천IC 램프L구간 교대설치를 위한 사면구간 토사유출 우려가 있으므로 보호조치 요망	램프L구간 사면 보호조치 할 것	현장시정 (6)
		안전	아천IC구간 육갑문으로 차량이 통행하고 있으나 육갑문 위에 낙하물 방지를 위한 시설이 설치되지 않아 사고의 위험이 있으므로 낙하물 방지시설 설치 요망	아천IC구간 육갑문 위 낙하물 방지시설을 설치 할 것	현장시정 (7)
‘14.3.4	남부순환도로 개봉역앞 구조개선공사 (광역도로과) (공정률 : 95%)	안전	STA.0K50지점 차량운행을 안내(유도)하는 PE방호벽 설치위치가 부적정하고, 갈매기 표지판 미설치	PE 방호벽 선형을 보완 조치하고 갈매기표지판을 설치 할 것	현장시정
		환경	PE방호벽(STA.0K100)파손	PE 방호벽을 재설치할 것	현장시정 (8)
		안전	유출램프(STA.0K260 광명방향) 차량 안전시설 없음	차량충격흡수시설 설치 및 경광등을 부착할 것	현장시정 (9)
		안전	개봉철도고가교 하부 일방통행로 구간에 차량진입금지 표지판 없음	일방통행 차량진입금지 및 예고표지판을 설치할 것	현장시정 (10)
‘14.3.4	서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 (광역도로과) (공정률 : 98.45%)	안전	보도공사구간(STA.0K540)보행자안내표지판 미설치	보행자 안내표지판을 설치할 것	현장시정 (11)
		안전	골재야적장(STA.0K580)표지판 미설치	골재야적장 표지판을 설치할 것	현장시정 (12)
		안전	버스정류장(STA.0K660)주변 바닥요철 및 안전표지판 미설치	버스정류장 주변은 평탄성있게 정비하고 안전시설 및 안전표지판을 설치할 것	현장시정 (13)
		안전	서부터미널사거리(STA.0K800)교통안내표지판 파손 유턴차선에 갈매기표지로 차량운전자 혼선 초래	교통안전안내표지판 및 유턴차로에 설치된 갈매기표지를 유턴표지로 교체 할 것	현장시정 (14~15)
‘14.3.6	선사로~고덕지구간 도로확장공사 (광역도로과) (공정률 : 46%)	품질	공사장(STA.2K400)주변 등 자재 노출되어 있음	천막 등으로 덮을 것	현장시정
		안전	동절기 공사 미시행으로 인해 해빙 안전관련 특이사항은 없으나 도로 갓길에 설치된 시선유도등의 경우 일부구간(STA.1K900)에서 추가설치 필요	곡선구간 또는 종구배가 심한 구간에서는 야간에 식별이 가능하도록 시선유도등을 추가 설치 할 것	현장시정
		안전	4차선 포장구간은 표층 아스콘 미포장으로 인하여 하수도, 한전 맨홀 등 포장면과 단차 발생하여 안전사고 및 민원 발생우려	조속한 시일내에 단차 부분 포장하여 시민 불편사항을 제거할 것	현장시정
‘14.2.25	율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사 (광역도로과) (공정률 : 36%)	안전	지하차도(2차) 토공 가시설 시공시 띠장은 될 수 있는 한 연결되도록 시공할 것(STA.0K620 종묘방향측) 공사장 출입구 작업자를 위한 세척장비는 입구에 설치 요망	2차 가시설 띠장 작업시는 연결되도록 시공할 것 공사장 출입구에 작업자용 세척장비를 설치할 것	보완시공 (16)
		환경	창경궁 측 인도 안전휀스의 환경정비 및 선형정리, 일부 훼손된 개소 교체 정비 요망	안전휀스를 정비할 것	현장시정 (17)
		안전	율곡로에 설치된 어스앵커 배면의 도로상태를 수시로 점검하여 안전사고에 대비 요망 변경설계 부분은 설계자로부터 상세도(토공복공순서 등)를 받아서 시공요망(파형강판 시공부분)	주기적으로 배면상태 점검을 실시할 것 설계변경 시공시 상세 설계도면을 활용하여 시공할 것	현장시정(18)
‘14.2.25	구리암사대교 연결도로 건설공사 (광역도로과) (공정률:25%)	안전	램프 C구간 세륜장 주변 폐유 저장소에 경유 페인트 등을 보관	경유 등은 위험물 저장고에 별도로 보관하고, MSDS(취급상 주의사항, 사고시 응급처치방법 등)안내문을 부착할 것	현장시정
		환경	현장내 작업차량(D/T) 운행시 차량 적재함 덮개 미설치	작업차량 운행시 반드시 덮개 설치 후 운행할 것	현장시정
		안전	공사시점 부 서원마을 주변 절토사면 보상시행 이전이라도 임시로 절토사면 보호막 설치 필요	기 설치된 보호막 인접구간 추가 보호막을 설치할 것	현장시정
		환경	한강상류(상수원 보호구역)에 위치한 공사현장으로 우기철 수처리(중간처리) 시설 필요	우기철 대비 시설 이므로 5~6월경 설치할 것	권고사항
		환경	건기시에는 비산먼지방지를 위한 살수대책 필요	살수 차량 확보 및 건기시 토공 작업 구간 살수할 것	현장시정
‘14.2.25	방화대교 남단 접속도로 건설공사 (터널건설과) (공정률 : 84%)	해빙기	램프 C구간 시점부 상부의 우수가 교대측으로 유입되어 사면 토사 유출이 우려되므로 물받이와 임시수로 설치 필요	사면의 토사가 유출되지 않도록 물받이와 임시수로 등을 설치 할 것	현장시정 (17)
		안전	종점부 터널 갱구부 사면에 일부 산마루 측구가 설치되어 있으나 갱구부 바로 위의 사면에는 배수로가 없으므로 추가 설치 검토 필요	터널 갱구부 바로위 사면 배수로 등의 설치를 검토 할 것	권고사항 (18)
		안전	시점부 갱구부 사면에 배수로 등이 설치 되어 있지않아 사면의 토사가 일부 유출된 상태이므로 배수로 설치 검토 필요	터널 갱구부 사면 배수로 등의 설치를 검토 할 것	권고사항
‘14.2.27	서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 (터널건설과) (공정률 : 50%)	안전	현장 작업장에 주차를 하는 것은 사고의 원인이 될 수 있으므로 주차하지 않도록 하기 바람	작업장에 주차된 차량 이동 조치 할 것	현장시정 (19)
		환경	콘크리트 빔 철거, 스라브, 교각 철거 잔재물 파쇄시 살수하고 있으나, 적치된 콘크리트 파쇄물에도 살수하여 먼지가 발생하지 않도록 하기 바람	고가 철거로 발생된 콘크리트 파쇄물에도 살수하여 먼지가 발생되지 않도록 할 것	현장시정(20)
		안전	크레인 작업이 대부분으로 와이어에 saddle 설치를 검토하기 바람	크레인 와이어에 saddle(응력 집중되는 곳 보호장치) 설치 검토 할 것	현장시정(21)
		안전	자체 안전점검 시행을 공사 진행공정에 따라 점검항목을 변경하여 시행필요(현재 매일 같은 항목만 시행) 가교구간 점검과 공사 구간의 점검시 실제 점검한 구간과 위치를 표시하여 점검 사각지대가 없도록 조치(현재 점검구간 없이 일괄적으로 표기) 철거공사 중에는 반드시 안전관리 전담자를 상주시켜 안전점검을 책임성 있게 시행 요망 점검자의 안전통로, 진입사다리 등을 공사 진행에 따라 확보하여 실질적인 점검이 되도록 조치 요망	진행공정에 따라 점검항목 변경, 안전통로 확보, 안전관리자 상주 등 실질적인 자체 안전점검이 되도록 할 것	현장시정
‘14.2.25	응봉교 확장 및 성능 개선공사 (터널건설과) (공정률 : 78%)	안전	중랑천 자전거 도로 상부 가교 안전망에 있는 강재 등 녹 덩어리를 주기적으로 제거할 것 응봉교 종점부(삼표레미콘 앞)교각철거 콘크리트 파쇄시 분진발생	안전망의 떨어진 강재, 녹 덩어리 제거 등 주기적인 관리를 할 것 분진방지 조치(살수) 후 작업시행 할 것	현장시정 (22~23)
		안전	아치교의 행어(매달기) 강선 텐션(긴장상태)를 주기적으로 관리할 것(특히 활하중 재하 직전은 반드시 확인할 것)	주기적으로 텐션관리를 철저히 시행할 것	현장시정(24)
‘14.2.27	용비교~행당중간 도로개설공사 (터널건설과) (공정률 : 74%)	안전	용비교 남측 교대(A2) 흙막이 가시설 설치 구간에 어스앙카 정착장치(브라켓)와 띠장(지압판) 용접상태가 미흡하여 외부충격 시 정착장치가 탈락 우려가 있음	띠장, 지압판, 정착장치가 일체될수 있도록 지압판은 용접 보강하고, 상․하부 띠장간 이탈방지를 위한 앵글설치 검토 및 구조물 설치시 작업공간이 협소할 경우 어스앙카 정착부에 보호캡으로 보강하는 등 안전조치를 할 것	현장시정 (25)
		해방기	용비교 남측 교대(A2) 구간에 흙막이 가시설 설치구간에 임시작업로로 활용중인 사면에 세굴 우려가 있음	사면구배를 준수하고 세굴방지를 위한 보호조치 및 작업자 추락 방지용 안전휀스를 설치할 것	현장시정 (26)
‘14.2.27	겸재교건설 및 연결도로 확장공사 (터널건설과) (공정률 : 59%)	안전	중랑천 제방부 양측으로 중단된 교대구간 작업재개시 추락방지용 안전휀스를 설치하고 제방 상단과 공사 중인 교대구간에 안전휀스가 단절되어 있으니 휀스를 보강할 것	교대공사 재개시 작업자 추락방지용 안전휀스를 설치하고, 제방과 교대 연결부에 안전휀스를 보강하여 작업자 추락방지를 위한 안전조치를 할 것	현장시정 (27)
		환경	제방상단 양측에 영구시설로 설치한 교대 구간 차수용 Sheet Pile이 제방사면 위로 돌출되고 녹이 슬어 미관을 저해하고 있음	Sheet Pile 노출부분은 방청 및 도색 하고, 제방 사면에 돌출된 Pile 높이를 조정하여 미관저해 요인을 제거할 것	현장시정 (28)
		품질	현장사무실앞 P1 교각부 기초타설 구간에 침투수가 유입되어 기초의 강도 및 품질이 저하될 우려가 있음	교각 기초 콘크리트 타설전 유입된 건수를 모두 배수처리한 후 시공할 것	현장시정 (29)
‘14.2.28	신림~봉천터널 도로건설공사 (터널건설과) (공정률 : 16%)	안전	현재 작업이 중단된 상태로 공사장주변에는 해빙으로 인한 안전상 문제점은 발견되지 않았음	공사재개 전 누전차단기, 배수시설 작동, 계측기 등 가동상태를 확인하고 공사를 추진할 것	현장시정 (30)
		안전	터널 종점부 갱구부 측벽에 설치된 제거식 어스앙카의 고정장치가 구조물 설치시 외부충격이 발생할 경우 탈락 우려가 있음	구조물 작업 등 공사재개 시 어스앙카 강선 풀림여부를 확인하고, 정착부 이탈방지를 위한 앵글설치 및 보호캡 설치 방안을 검토할 것	권고사항 (31)
‘14.3.4	동부간선도로 확장공사 2공구 (터널건설과) (공정률 : 38%)	안전	흙막이 가시설(STA.3K840~860구간) 원형버팀보 직선상태 불량으로 하천구간 가시설 흙막이 지지용 원형버팀보의 일부가 접속부를 중심으로 직선 유지가 안됨	가시설 구간에 설치된 원형 버팀보 접속부에 대한 확인 및 원인분석 시행할 것	현장시정 (32~33)
		해빙기	흙막이 가시설(STA.3K840~860구간) 하부 지하수 유출로 방학천 근접구간 흙막이 가시설의 sheet pile과 암반 접속부 사이에서 지하수가 다량 유출되고 있어 유출수에 의한 배면토사의 유출이 우려됨	방학천 근접부 지하수 유출구간은 계측계획을 수립하여 지표침하 측정 및 주변 가시설에 대한 안전성을 지속적으로 확인할 것	현장시정 (34~35)
		안전	토류판 설치지연(STA.3K840 지점)으로 sheet pile과 암반 접속부 사이에 토류판 설치가 지연되고 있음	단계별 시공순서를 준수하고 토류판을 조기에 설치할 것	현장시정 (36~37)
		품질	도봉지하차도박스구간(STA.4K580지점) 벽체 균열 발생으로 시공이 완료된 지하차도 박스 끝단 양측에 경사방향으로 균열이 발생되어 있어 구조적인 균열로 판단됨	균열 원인 및 보수·보강 방안을 강구하여 조치할 것	보완시공 (38~39)
		안전	지하철 4호선 하부 통과 등 난공사 구간이 많이 있으므로 계측시스템을 자동화 할 필요가 있음	난공사 구간에 대한 자동화 실시간 계측계획의 필요성 여부를 검토할 것	권고사항
‘14.3.4	동부간선도로 확장공사 3공구 (터널건설과) (공정률 : 40%)	품질	캔틸레버 옹벽(STA.4K610지점) 콘크리트 구조물 재료분리 발생으로 캔틸레버 옹벽 콘크리트 방호난간 하부 일부 구간에 재료분리 현상이 발생되어 있어 보수조치가 필요함.	재료분리 발생구간은 콘크리트 파취 후단면보수 할 것	보완시공(40~41)
‘14.2.28	천호대로(광나루역)확장공사 (교량건설과) (공정율 48%)	해빙기	천호대로(구의야구장~군자역) 암파쇄 임시 방호시설 하부 사면보호 필요 (방호시설 하부 사면 노출부가 세굴되어 교통하중 진동으로 사면에서 낙석 등의 사고가 우려됨)	암파쇄 임시방호시설 하부 사면을 shotcrete 등으로 보강 할 것	현장시장 (42~43)
		안전	워커힐교 동쪽 한전 철탑 보호용 흙막이 가시설 상부 우수처리 보완 필요 (철탑 사면 하부에 고인 우수가 흙막이 가시설 배면으로 침투하고 있어 배면공동이 우려됨)	사면에 떨어지는 우수의 구획을 확정해서 유도처리시설을 설치하고, 부분적으로 훼손된 사면보호용 천막 보수 할 것	현장시정 (44~45)
		안전	워커힐 가교 계측분석 시스템 보완 필요 (가설교량에 자동계측 시스템이 설치되어 있으나 현장에서는 일주일 후에나 분석결과를 알 수 있어 위기대응능력이 떨어짐)	자동계측 시스템의 웹서버에 언제든지 접속하여 본 현장에서 센서가동을 실시간으로 모니터링 할 수 있는 방안 등 현장 실시간 대응시스템을 갖추도록 할 것	권고사항
‘14.3.7	서남권 돔야구장 보행광장 설치 및 고척교 확장공사 (교량건설과) (공정률 : 35%)	안전	고척교 확장부 교각 기초파일 설치를 위해 둔치부에 위치한 파일 항타기는 장비 동선을 고려하여 전도방지용 철판을 충분히 설치 필요	항타기 이동 동선을 고려하여 전도방지 철판을 확보하여 전도방지 할 것	현장시정 (46)
		안전	강관 용접작업시 용접기 외함 접지 확인 및 피복전선 테이핑 조치 필요	강관 용접작업시 용접기 외함 접지 확인 및 피복전선 테이핑 보호 덮개를 설치 할 것	현장시정 (47)
		품질	기존 고척지하차도 U-Type 옹벽 외측 굴착이 진행 중으로 벽체 노출부에 대한 방수처리 설계가 없어 유지관리차원의 보완 필요	신규 구조물 설치 후 되메우기 전 방수처리에 필요성을 검토 할 것	권고사항 (48)
		품질	마이크로파일 두부의 정착 plate와 철근 배근후 콘트리트 타설시 밀실로 시공에 유의하여야함 또한 두부의 인발,전단,압발 등에 대해 두부에 작용하는 힘에 대한 검토 후 시공 되어야 함	콘크리트 타설시 밀실시공 관리와 두부에 작용하는 힘에 대해 인발, 전단 등에 대하여 검토 할 것	권고사항 (49)
‘14.3.7	신사사거리~고양시계간 도로개설공사 (교량건설과) (공정률 : 24%)	안전	터널내(STA.0K600 등) 유해위험물질(드럼통)에 대해 부착표시(드럼통 상단)되어 있으나 터널내 식별이 어려움	터널내 식별이 용이토록 경고표지판 별도 설치 할 것	현장시정 (50)
		안전	터널내 집수정 양수시설(STA.0K605)에 설치된 작업전선 처리 미흡	작업전선 피복 보완 등의 안전조치를 할 것	현장시정 (51)
		안전	현재 파쇄대 구간 굴착이 진행 중으로 부석발생에 따른 안전사고 예방 필요	터널내 굴착면 발파버럭 처리후 막장 마킹작업시 또는 장약작업시 천공진동으로 인한 2차 부석 발생유무 확인 후 작업을 시행 할 것	권고사항
‘14.3.3	강남순환 도시고속도로 건설공사(4공구) (도시고속도로과) (공정률 : 33.7%)	안전	시점부 교대(A1)의 거푸집 지지용 사버팀재(각관)은 거푸집 지지와 변형방지용도이므로 고정 및 좌굴방지를 위한 추가적 보강 필요	지반 고정점 확인 보완 및 사버팀재에 대한 보강 부재를 설치할 것 .	현장시정 (52)
		안전	시점부 교대(A1)의 거푸집 조립시 돌출된 가설계단 수직방망(보호망) 미설치	가설계단부 수직방망(보호망)을 설치 할 것	현장시정 (53)
‘14.3.5	강남순환 도시고속도로 건설공사(5공구) (도시고속도로과) (공정률 : 61.8%)	안전	금천영업소 사면 좌, 우측 부 암절취부 일부 구간에 암반절리가 발달되어 있어 작업시 붕락 우려가 있음	사면 절취부에 대한 정비를 실시하는 등 안전관리를 철저히 할 것	현장시정 (54)
		안전	관악터널 내 중간지점 라이닝 콘크리트 타설용 철근 작업대 상단에 안전대 걸이용 로프 설치 필요	작업대 상단에 안전대 걸이용 로프를 설치하여 작업시 안전사고가 발생되지 않도록 할 것	현장시정
		안전	관악터널 종점부 어스앙카 시공구간에 대한 지속적인 안전관리 필요	어스앙카 시공구간 주변 지반상태에 대한 점검 및 계측관리를 철저히 하여 안전사고가 발생되지 않도록 지속적으로 관리할 것	권고사항
‘14.3.4	강남순환 도시고속도로 건설공사(6-1공구) (도시고속도로과) (공정률 : 61%)	안전	신림1터널 시·종점부 어스앙카 시공구간에 대한 지속적인 안전관리 필요	어스앙카 시공구간 주변 지반상태에 대한 점검 및 계측관리를 철저히 하여 안전사고가 발생되지 않도록 지속적으로 관리할 것	권고사항
		안전	신림1터널 수서방향 4차로구간 방수시공관련, 방수대차 상부 작업발판의 고정장치가 없고 흔들리며, 안전대 걸이용 로프가 미설치되어 작업시 근로자의 안전사고가 우려됨	작업발판 고정장치 설치 및 작업자 안전걸이용 로프를 설치할 것	현장시정 (55)
‘14.3.4	강남순환 도시고속도로 건설공사(6-2공구) (도시고속도로과) (공정률 : 89%)	해빙기	신림2터널 종점부(수서방향)터널 상부 사면에 유입수가 존치하므로 배수로 등 설치 필요	유입수에 대한 지속적인 관찰을 실시하고 유도배수로 설치 등에 보완조치를 할 것	현장시정 (56)
		안전	신림2터널 시점부(성산방향) 어스앙카 시공구간에 대한 지속적인 안전관리 필요	어스앙카 시공구간 주변 지반상태에 대한 점검 및 계측관리를 철저히 하여 안전사고가 발생되지 않도록 지속적으로 관리할 것	권고사항
		품질	신림2터널 종점부(7-2공구 접속부) 보강토 옹벽(약 40m) 시공예정 구간에 대한 정밀시공 필요	‘15년 시공예정인 보강토 옹벽 시공 상세도를 작성하고, 접속부위 다짐 관리 등 철저한 시공관리 계획을 수립하여 시행할 것	권고사항
‘14.2.27	강남순환 도시고속도로 건설공사(7-1공구) ( 도시고속도로과) (공정률 : 47%)	안전	가시설(STA.3K400 본선 수서방향 우측)의 시공 기간이 2년 정도 된 가설물로 검토하여 설치한 것으로 판단되니 적극적인 현장관리 요함 (맞은편 대사면에 대한 낙석방지 대책 마련 필요)	일일점검 시행 및 이상여부를 확인할 것	현장시정 (57)
		품질	공동구(STA.0K600 서초터널 성산방향) 철근의 캡 설치 등 관리가 잘되고 있음	철근 캡 설치로 방수시트 보호상태 양호함	수범사례 (58)
‘14.2.27	강남순환 도시고속도로 건설공사(7-2공구) (도시고속 도로과) (공정률:61.5%)	품질	라이닝(STA.1K510 수서방향)의 방수시트가 손상된 부분은 확인하여 보수 요함	손상된 방수시트는 보수 할 것	현장시정 (59)
		안전	현장정리 및 철근 관리상태가 양호함	철근보관 상태 양호 및 식별이 용이하게 관리하고 있음	수범사례 (60)
‘14.3.4	강남순환 도시고속도로 건설공사(8공구) (도시고속 도로과) (공정률 : 20%)	안전	구룡지하차도 시점 U-Type구간의 바닥철근 조립 중 가시설 주형보 돌출로 안전사고가 우려되니 안전조치 요망	철근 조립작업 등 근로자의 안전을 고려하여 돌출된 주형보에 보호덮개 등을 설치할 것	현장시정 (61)
		안전	교각 2번(P2) 야간에 교통사고가 우려되니 안전시설물 설치 요망	야간에 운전자 등이 교각을 인지할 수 있는 안전표지판, 안전시설물 등을 설치할 것.	현장시정 (62)
		품질	구룡지하차도의 시공중 장기간 노출된 철근에 대하여 부식방지 조치 요망	구조물의 품질확보를 위하여 노출된 철근의 녹제거 및 부식방지 조치할 것.	현장시정 (63)
시설국 건축부 [3개 현장]			총 8건 지적【현장시정 4건,기타 4건(권고 4건)】
‘14.2.25	서남권 야구장 건립공사 (건축총괄과) (공정률 : 64.3%)	안전	건축물이 설계된지 5년이 경과됨에 따라 안전 규정에 대한 사항을 재검토요함	도로 측 철 구조물은 테러 등으로 기둥 1~3개 붕괴 시 안전에 대한 시물레이션을 권장하며, 설계기준을 검토하여 부족한 부분을 좀 더 보강 할 것	권고사항
		안전	미세먼지 경보시 작업자의 건강을 위한 방진마스크 착용 등 실질적 보건위생 활동을 강화 할 것	협력업체 안전 교육시 보건·보호구 착용 관련한 교육을 시행하고, 미세먼지 경보 발생시 착용 하는 등 보건위생에 만전을 기 할 것	권고사항
‘14.2.25	IT-컴플렉스 건립공사 (건축총괄과) (공정률 : 59%)	안전	닥트,비트 등은 천장 마감 공사 전 마무리 하고, 내장공사 시는 화재예방에 만전을 기하고 시공 할 것	개부구 등에 대한 마감에 철저를 기하고, 내장공사 시 소화기 등을 추가로 설치 하는 등 화재예방에 만전을 기할 것	현장시정
		안전	외부 철골계단 하부에 빗물낙하 방지를 위한 대책 수립 할 것	외부 철골계단 하단을 차폐하는 등의 방법으로 설계보완 검토 할 것	권고사항
‘14.2.25	장충체육관 리모델링 공사 (의료시설과) (공정률 : 47.4%)	안전	‘14.2부터 지열공사(석축 앞)를 하고 있어 지속적으로 계측 및 안전관리에 철저를 요함	지열공사로 인한 석축에 미치는 영향에 대비하여 계측관리를 철저히 할 것	현장시정
		안전	현장사무실의 안전관리 강화 요함 (전열기,난로 등에 의한 화재)	현장사무실 자동확산소화기 ,스프링쿨러 설치 등에 조치를 할 것	현장시정 (1)
		품질	공사자재는 K․S승인 제품으로 사용하고 및 철근은 부식방지 조치요함	자재검수 대장관리를 철저히 하고, 철근 부식 방지를 위한 조치를 할 것	현장시정
		안전	관람석 스텐트는 컵홀더 팔걸이가 비상피난 시 옷에 걸리는 등 탈출에 지장을 초래 할 수 있어 재 검토요함	컵홀더 팔걸이는 삭제 또는 세우는 타입 등에 검토을 할 것	권고사항 (2)
시설국 방재안전시설부 [5개 현장]			총 19건 지적【현장시정 18건,기타 1건(수범 1)】
‘14.2.25	탄천물재생센터 복개공원화(4단계) (방재시설과) (공정률2.1%)	안전	탄천물재생센터 2처리장 최초침전지 지상 1층 PC공법 기둥 설치 공사 중 Precast Column과 기초 연결부에 이물질이 없도록 Air blusher를 이용 청소 후 Grouting 연결 요망 (전체 기둥)	Air Blusher 이용 이물질을 제거 후 결합 Grouting 할 것	현장시정 (1)
		품질	바닥 Slab 및 기둥 시공 이음부분 수축 몰탈로 채워지지 않도록 공사관리 요망(전체 기둥)	시공 이음부는 제 역할을 할 수 있도록 수축 몰탈 채워진 부분 제거할 것	현장시정 (2)
		품질	Tower Crane 조립 공사시 시공 절차에 맞게 공사관리 요망, 특히 연결부 자재를 잘 검수하여 안전한 시공이 되도록 관리 요망	연결부 자재 시험성적서 검토 혹은 연결부 자재 연결상태를 최종 감리단에서 점검 후 운전할 것	현장시정
‘14.3.5	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 (치수시설과) (공정률 : 48%)	환경	서울대 정문 앞 공사장 내 비산먼지가 발생되지 않도록 관리요망	공사로 인한 비산먼지 등이 발생하지 않도록 현장관리에 철저를 기할 것.	현장시정
		해빙기	서울대 정문 앞 토류판 설치구간 중 지하수 유출로 인한 일부구간 변형 발생부위 보강 조치 요망	흙막이 토류판 일부 변형부위는 보강조치 할 것.	현장시정
		안전	서울대 정문 앞 가시설 공사 중 수평띠장을 지지한 앵글의 용접이 불량하여 어스앙카가 풀어지거나, 과도한 토압이 발생 할 경우 탈락 위험이 있으니 조치 요망	흙막이 수평띠장 보걸이는 안전사고 예방을 위하여 용접 불량 부위는 보수할 것	현장시정 (3)
		안전	어스앙카 점검통로를 설치하여 변위여부 등 운영관리에 철저를 기하고 있음 (모범사례)	가시설에 대한 점검관리 우수함	수범사례
		안전	공대폭포 앞 연못 입구 쪽 공사 준공시 까지 공사관계인 외 출입통제가 가능하도록 가설휀스 등 조치 요망	공대폭포 연못 입구쪽 공사 준공시까지 출입통제가 가능하도록 가설휀스 등을 설치할 것.	현장시정 (4)
		품질	노천강단 되메우기 상세시공계획 수립은, 되메우기 시작시 덤프 진입이 아래쪽(유출부)부터 진입하고,다짐장비,토공이동장비,다짐두께,다짐방법 등 토공재료 적정여부를 확인(재료선정시험 등)	현장 여건 등을 고려한 되메우기 상세시공계획을 수립할 것.	현장시정
		안전	공사장 출입문 하부 틈새 안전사고 대비 보완 요망	공사장 출입문 하부 틈새 보완조치 할 것.	현장시정 (5)
‘14.3.6	신월빗물저류시설 등 방재시설 확충공사 (치수시설과) (공정률 : 11%)	안전	수직구 굴착 시 향후 지하수가 유출될 경우 공사품질(콘크리트 타설 등)저하우려가 있으며, 전기시설 누전 등에 대비한 대책수립 요망	수직구 굴착에 따른 향후 지하수 유출에 대비 품질관리에 만전을 기하고 누전 등에 대비한 대책을 수립 할 것.	현장시정
		안전	굴착 진행 시 지하 작업자의 질식 우려에 대비 공기유입파이프 연장 및 보호구 착용, 작업시간 준수 요망	작업자 마스크 착용 및 공기 유입 파이프는 연장 설치 할 것	현장시정 (6)
		안전	수중펌프(1대)운영 중으로 예비펌프 (1대)의 지속적인 관리 등 조치	예비펌프 작동여부 등을 수시점검 관리할 것	현장시정
		안전	비상 시 지하작업자 대피계획 조치 요망.	임시 사다리 등 설치 및 대피계획을 수립할 것.	현장시정 (7)
14.2.25	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 (환경시설과) (공정율 : 57%)	안전	총인처리시설(소독조)지하3층 흙막이 공사 중 Sheet Pile에 인접하여 굴착공사가 진행되고 있는데 자립도에 한계가 있으므로 E/A시공순서를 잘 지켜야 함	압성토가 인접한 부분부터 Earth Ancher 시공이 이루어지도록 시공계획을 수립 관리할 것	현장시정 (8)
		품질	질산화조 지상1층 Slab콘크리트 타설 상태가 비교적 양호한 상태이나, 지속적인 현장 균열관리를 실시하여 내구성이 확보되도록 할 것.	균열관리 대장을 활용한 지속적인 현장 균열점검을 실시할 것.	현장시정
		안전	유입관로 매설부 가설흙막이 구조의 지중경사계, 변형률계 등 계축관리가 양호하게 진행되고 있음	월별 계측관리 보고서를 분석하여 되메우기 시 안전시공이 되도록 할 것.	현장시정
14.2.25	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업 (환경시설과) (공정률 : 24%)	안전	시설현대화 1-1구간(2차 침전지 지하1층)흙막이 공사중 쉬트파일 작업장 주변 신호수 위치 부적정	작업의 진행 상황에 따라 신호수의 위치를 적정하게 지정하여 관리할 것.	현장시정 (9)
		안전	항타기 운전원 운전석에 TV등 불필요한 부착물 보관 중	항타기 운전석에 TV 등 불필요한 장착물 제거 후 작업할 것.	현장시정 (10)
도시철도국 도시철도토목부 [ 7개 현장]			총 20건 지적 【현장시정 14건, 보완 2건, 기타 4건(권고2,수범2)】
‘14.2.26	지하철9호선 2단계 건설공사 915공구 (9호선 2과) (공정률 : 89%)	안전	926정거장 7번출구, 현장 이동통로 계단고정 및 발판수평이 유지되도록 정비필요	현장내 가설계단 흔들림 및 발판(수평)불량 등을 정비하여 공사장 안전관리를 철저히 할 것	현장시정 (1)
		안전	926정거장 등 구조물 취약관리에 대한 관리을 위해 건축마감재(내장재) 탈착 가능하도록 위치를 구분설치 필요	구조물 유지관리를 위해 정거장내 건축마감재 탈착 가능한 위치를 구분하여 설치하고 관련(유지관리)도서 등에 명시토록 조치 할 것	권고사항 (2)
		환경	927정거장 우측 종점부 되메우기 공사구간, 건설폐자재 등 제거 후 시공토록 조치	되메우기 구간에 건설폐자재 등이 혼입되지 않도록 폐자재 등은 반출 후 시공할 것	현장시정 (3)
		품질	926정거장 3번출구 복공판 단차발생(경계부 침하)가 있으니 현장 내 전수 조사하여 정비 필요	복공판 주변의 도로침하, 소파부분에 대한 전수조사 및 정비 할 것	보완시공 (4)
		환경	926정거장 내부, 건축 및 설비공사 으로, 분진 및 내부공기가 좋지 않으니 분진제거 및 환기시행 후 작업 필요	정거장 등 공사장 내부 분진제거 및 환기시행 등 작업장관리를 철저히 할 것	현장시정 (5)
‘14.2.26	지하철9호선 2단계 건설공사 916공구 (9호선 2과) (공정률 : 89%)	안전	928정거장 출입구 현장이동통로 계단고정 및 발판 수평유지 정비필요	현장내 가설계단 흔들림 및 발판(수평)불량 등을 정비하여 공사장 안전관리를 철저히 할 것	보완시공 (6)
		안전	928정거장 등 구조물 취약관리에 대한 관리을 위해 건축마감재(내장재) 탈착 가능하도록 위치를 구분설치 필요	구조물 유지관리를 위해 정거장내 건축마감재 탈착 가능한 위치를 구분하여 설치하고 관련(유지관리)도서 등에 명시토록 조치 할 것	권고사항 (7)
		환경	928정거장 공사구간내 전선거치 및 불필요한 공사자재 반출 등 현장관리 철저	공사장내 늘어진 전선정비(고정설치) 및 불필요한 공사자재 등은 반출 할 것	현장시정 (8)
		환경	928정거장 내부구간 분진제거 등 현장관리 실태 양호(수범사례)	진공청소기 등을 활용한 작업구간 분진제거 등 작업장 환경관리 상태 양호	수범사례
		품질	929정거장 되메우기 작업구간의 다짐관리 등 시공상태 양호	정거장 되메우기 작업구간의 다짐작업 등 시공 및 품질관리 상태 양호	수범사례
‘14.2.27	서울지하철 9호선 2단계 917공구 (9호선 3과) (공정률 : 87%)	안전	930정거장 대합실 승강장 시스템 동바리 안전표지판 등 미설치 바닥부에 쓰레기와 물이 고여있음	형광 밴드, 안내표지판 등을 설치하여 작업자의 시인성 확보하고 바닥부의 쓰레기와 고인 물은 제거할 것	현장시정 (9)
		환경	929E2 환기구 바닥에 있는 잔재(강재)를 반출하고 후속 공종 추진 930정거장 건축 및 설비공사장에 공사 자재 반출하고 후속공종 추진	공사자재(강재) 등은 반출하고 후속작업을 추진할 것	현장시정 (10)
		품질	930정거장 엘리베이터 공사구간 양생용 호스 누수 발생	콘크리트 양생용 호스는 교체할 것	현장시정 (11)
‘14.2.28	지하철 9호선 918공구 (9호선 1과) (공정률 : 35.5%)	안전	본선 개착1구간 2번 출입구 점검통로 계단 주변의 전구 빛이 밝아 계단 오르․내림 시 눈부심에 의한 안전사고 발생 위험이 있음	눈부심에 의한 안전사고 방지를 위해 갓등을 씌울 것	현장시정 (12)
		안전	터널 1구간(STA.32K595) 막장면의 지하수위 유도 pipe의 토사 유출 여부를 수시 확인하여 토사 유출시 주변침하 여부 관리 요망	지하수위 유도 pipe를 수시점검 할 것	현장시정 (13)
‘14.2.28	지하철 9호선 919공구 (궤도과) (공정률 : 32.1%)	안전	933정거장 하행선 9Span 가시설벽체 지하수 유출부위에 대해 수발공을 설치하여 가시설 벽체를 타고 내려오지 않토록 할 것	가시설 벽체에 수발공을 설치할 것	현장시정 (14)
		안전	상행선 140링(210m) 쉴드터널 작업통로 발판 중 일부 움직이는 것은 고정하여 전도사고가 발생되지 않도록 할 것(본선 2구간)	작업통로 발판을 고정 할 것	현장시정 (15)
‘14.3.4	서울지하철 9호선 3단계 920공구 (9호선 3과) (공정률 : 39%)	안전	STA.35K960(우측) CIP 하단부 띠장과 이격되어 보수 필요	CIP 하단부는 띠장과 밀착채움하여 측벽 수평 토압에 지지토록 조치할 것	현장시정 (16)
		품질	웅산빌딩 앞 UPRS 공사구간에서 공기배출구 위치 조정 및 그라우팅 홀 유지	콘크리트가 밀실하게 채워지도록 공기배출구 위치는 강관의 최상단으로 조정할 것 공극 채움용 크라우팅 주입구는 테이핑 처리할 것	현장시정 (17)
‘14.3.4	서울지하철 9호선 3단계 921공구 (9호선 3과) (공정률 : 35%)	안전	935 정거장 CIP 하단부 띠장과 이격되어 보수 필요	CIP 하단부는 띠장과 밀착채움하여 측벽 수평 토압에 지지토록 조치할 것	현장시정 (18)
도시철도국 도시철도공무부 [6개 현장]			총 13건 지적 【현장시정 10건, 보완 1건, 기타 2건(권고 1,수범 1)】
‘14.3.5	지하철 9호선 922공구 (공정관리과) (공정률 : 37.0%)	안전	937정거장내에 설치된 근로자 쉼터내소화기가 없어 근로자들이 흡연시 화재발생 우려가 있음	근로자 쉼터내에 소화기를 배치할 것	현장시정 (1)
		안전	937정거장에서 발생되는 지하수 처리를 위해 부설중인 배수관로 중간부분(STA.39K200)에 접근방지시설 및 안전 표지판이 없어 사고발생 위험	접근방지시설 및 안전표지판을 설치 할 것	현장시정 (2)
‘14.3.7	지하철9호선 3단계 건설공사 923공구 (7호선 1과) (공정률 : 35%)	안전	본선2구간 STA.40K985지점 흙막이 가시설 5단띠장 마감부 스토퍼(stopper) 연결보강 필요	단절 시공된 5단띠장 마감부, 스토퍼(stopper) 연결 보강을 위해 측벽 Pile부에 channel로 보강할 것	보완시공 (3)
		안전	938정거장 #2출입구 계단구간에 볼트 노출로 작업자 이동시 옷 등이 걸리지 않도록 보완조치 필요	출입구 계단구간의 볼트 노출부에 덮개설치 등 보완 조치할 것	현장시정 (4)
		안전	시점부 NATM구간 현장정리 및 개착구간 가시설 설치 및 보강현황, Rock Bolt 덮개설치 등 공사장 관리상태가 매우양호	공사장 안전관리 상태양호	수범사례 (5)
‘14.2.25	우이신설 도시철도 (경량전철) 민간투자사업(1공구) (경전철2과) (공정률 : 63.9%)	안전	차량기지 가시설 우측 어스앵커설치구간 구조물 시공시 작업공간 협소로 추가 보완 요함	작업공간 협소로 어스앵커 강선 풀림방지(충격방지) 및 접촉 보호 대책을 수립 하고, 지압판 및 띠장(상․하)의 체결관리 계획을 수립 할 것	현장시정 (6)
		안전	차량기지 바닥 및 STA.0K20(좌) 지점 벽체 결빙 발생	구조물 기초부분 결빙 및 잡물 제거 후 기초콘크리트 타설(방수sheet 포함)할 것(벽체 결빙은 조속히 제거할 것)	현장시정 (7~8)
‘14.2.25	우이신설 도시철도 (경량전철) 민간투자사업(2공구) (경전철2과) (공정률 : 59.3%)	안전	터널 4구간(STA.4K990) 측벽 점검구 맨홀청소 미흡 및 유공관(THP관) 뒤편 일부 공동발생	맨홀 내 모래 등 잡물 청소 및 유공관 뒤편 일부 공동은 몰탈 등으로 밀실하게 채울 것	현장시정 (9)
		안전	터널 4구간(STA.4K990)라이닝철근 배력근 위치 부적정	주철근 외측에 설치한 배력철근은 주철근 내측으로 설치할 것	현장시정 (10)
‘14.2.25	우이신설 도시철도 (경량전철) 민간투자사업(3공구) (도시철도공무부 경전철1과) (공정률 : 48%)	안전	터널작업대차 시공계획서 작성검토 후 설치	구조계산(작업하중 등 고려),추락방지시설 등의 안전시설물 설치계획 및 제동장치 부착 등을 포함한 시공계획서를 작성 할 것	현장시정
		안전	터널 구조물 시공계획 수립 및 검토 후 시공관리 철저(터널 구조물 시공시기 곧 도래)	중심선 측량, 여굴부 처리,내공단면 측정, 돌출부 조치,방수시공,구조물시공 등 검토 후 시공계획을 수립 할 것	권고사항
‘14.2.26	우이신설 도시철도 (경량전철) 민간투자사업(4공구) (경전철2과) (공정률 : 56.1%)	안전	터널 구조물(STA.10K790 신설동방향) 시공 구간 내 가설전기 배선정리	가설전기 배전반 누전차단기 작동여부 확인 및 접지,피복상태 등을 확인 하고 사용하지 않는 전선정비 할 것	현장시정 (11)
		안전	터널 구조물(STA.10K747~790 보문역방향) 라이닝 철근 배근구간 방수시트 보호	철근 끝 부분이 방수시트에 저촉되는 부분은 방수시트 보호용 철근 캡을 설치 할 것	현장시정 (12)
【상수도 사업본부 5개 현장】			총 14건 지적 【현장시정 10건, 보완2건,기타 2건(권고 2건)】
‘14.3.7	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설 (급수부 시설과) (공정률 : 73.5%)	품질	침전지 슬러지 인발배관(D200㎜) 라인에 신축관 미설치로 관 접합 취약부 누수 우려.	슬러지 인발배관 라인에 신축이음관을 설치할 것	현장시정 (1)
		안전	홍보관 외벽 알루미늄 판넬 설치를 위한 수직 각Pipe 하부 고정용 브라켓트 용접 및 받침 콘크리트 단면 부족	브라켓트 용접 보강 및 부족 단면 큰크리트 추가 보강 시공할 것.	보완시공 (2)
		안전	여과지 역세척 공기공급 배관 차단밸브 전원공급 분전함 설치 위치가 배관 뒷면에 높게 설치되어 유지 보수작업이 곤란함.	분전함을 유지관리 할 수 있도록 작업대 설치 또는 위치를 조정 할 것.	현장시정 (3)
‘14.3.5	뚝도정수센터 시설 현대화 및 고도정수 처리 시설공사 (급수부 시설과) (공정률 : 51%)	품질	중계펌프실에 기 설치된 펌프 및 전동기가 천막으로 덮혀있어 장기 보관시 습기로 인한 녹 발생 및 절연 등이 우려 됨	펌프 및 전동기 관리를 위하여 정기적인 환기 및 습기 제거를 위한 조치를 할 것	현장시정 (4)
		안전	중계펌프실내 집수정 배수펌프의 자동운전 기능이 아직 갖추어 지지 않아 비상시 침수가 우려 됨	침수시 즉시 가동할 수 있도록 자동운전 기능 확보 및 배수펌프 설치 시기를 우기 전으로 조정할 것	현장시정 (5)
		안전	오존접촉기(B-Zone) 시공을 위하여 터파기 된 오존접촉지(A-Zone) 부지가 침수되지 않도록 침수방지대책이 필요함	터파기한 오존접촉지(A-Zone) 부지의 집수조에 배수펌프를 추가 설치하는 등 침수방지 조치할 것	현장시정 (6)
‘14.3.7	올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 (급수부 시설과) (공정률 : 93.6%)	안전	송수관 내부(D1500㎜) 작업자의 안전을 위한 도달기지에 설치한 배기용 송풍기의 가동상태 확인 곤란	배기용 송풍기의 가동여부를 CCTV에서 기류를 식별 할 수 있도록 리본 등을 설치할 것.	현장시정 (7)
		품질	송수관 내부에 부착된 자재공급 이력서 및 손상된 도장부분 보수가 필요함.	송수관에 부착된 자재공급 이력서 제거 및 손상된 부분 에폭시 도장을 할 것	현장시정 (8)
‘14.3.5	강북정수장 고도정수 처리 시설공사 (시설관리부 고도정수반) (공정률 : 88%)	품질	옥상 선홈통 배수구 연결부분의 편심 설치로 화단 유실이 우려됨	화단 유실이 없도록 선홈통 및 배수구 위치를 조정 할 것	권고사항 (9)
		품질	활성탄 보관용 받침대가 낮아 우기시 침수 우려가 있음	활성탄 보관용 받침대 상향 조정 및 활성탄 적치장 주변에 배수로를 설치할 것	현장시정 (10)
		품질	오존 발생시설 구조물 신축이음 부분에 부설된 배수관 신축관 미설치	신축이음부분 배수관에 신축관(후렉시블관)을 설치할 것	권고사항(11)
‘14.3.4	암사정수아리수센터 (시설관리부 고도정수반) (공정률 : 82%)	안전	관리동 리모델링하기 위해 설치된 외부 비계 지지대 고정상태 및 비계발판이 연결되지 않는 등 안전상태 미비	비계 가로대 보강 및 비계발판 추가 설치할 것.	현장시정 (12)
		품질	활성탄흡착지와 제2중계펌프장 중간에 설치된 제수변실(D1200㎜) 외부 아스팔트 방수시트 훼손	훼손된 방수시트 보수 및 보강할 것.	현장시정 (13)
		안전	제1,2중계펌프실 내부에 설치된 펌프기계실 및 전기실 환기용 송풍기 설치위치(9m)가 너무 높아 유지관리 곤란.	송풍기 주변 작업대를 설치하거나 이설 등으로 유지관리 가능토록 할 것.	보완시공 (14)
【한강 사업본부 4개 현장】			총 12건 지적 【현장시정 1건, 보완 5건,기타 6건(권고 6건)】
‘14.2.26	한강공원 나들목 증설공사(옥수) (치수과) (공정률 : 46%)	안전	나들목 옆 옹벽 배면(제내지 방향) 배수 검토	옹벽 배면 하부 배수(우수 등) 처리시설을 보완할 것	보완시공 (1)
		안전	나들목Box 구조물과 토공부는 강성차이로 향후 두무개길 포장 변위 가능성에 대한 대책 검토	기술지원 감리원과 설계자가 검토 하여 최선의 방안 도입할 것	권고사항
		안전	나들목Box 구조물의 침하 가능성에 대한 검토 및 조치 요망	기술지원 감리원과 설계자가 검토 하여 최선의 방안 도입할 것	권고사항
		안전	Box 구조물 신축이음부의 외부 유입수에 대한 유도배수 및 유입수 차단 등 유지관리방안에 대해 검토 요망	기술지원 감리원과 설계자가 검토 하여 최선의 방안 도입할 것	권고사항
‘14.2.26	한강공원 나들목 증설공사(낙천정) (치수과) (공정률 : 37%)	안전	나들목 강관 압입 및 지보재 설치, 굴착 후 구조물 시공지연시, 변형이나 침하가 가중될 수 있으므로 이에 대한 대책을 강구	강관 압입 후 구조물 공사가 지연될 경우를 대비하여 구조물 연속시공 방안 검토 및 현장관리, 예정공정표 등 면밀한 공정 계획을 수립하여 시행할 것	권고사항 (2)
		안전	나들목 강관 및 지보재 설치 후 내부 Con‵c 시공 시는 철근 배근 및 방수 시공의 정밀도가 요구되므로 정확한 시공계획 필요	기술지원 감리원 및 설계자와 충분히 검토할 것	권고사항
‘14.2.26	한강공원 나들목 증설공사(신청담) (치수과) (공정률 : 10%)	안전	‘13. 12월 이후 예산 미배정으로 공사중지, 특이사항 없음 (일반인 출입금지를 위하여 공사장 주변 안전휀스 및 안전망 설치)	일반인 출입금지 안전휀스를 설치 할 것	현장시정 (3)
‘14.2.24	망원초록길 조성공사 (기전설비2과)) (공정률 : 90%)	안전	강변북로 한강측 옹벽 공동구 벽체 시공이음부 일부구간에서 백태발생	옹벽표면 백태 발생구간 바탕면처리 및 표면강화층 형성 등 사후 보완 조치 할 것	보완시공 (4)
		안전	강변북로 한강측 옹벽 배수로 바닥에 횡방향으로 설치된 비응력 철근 노출	배수로 바닥에 노출된 철근은 부식되어 콘크리트 박리, 박락의 유발 가능성이 있으므로 제거 후 밀실하게 면 처리 할 것	보완시공 (5)
		안전	벽체의 유로폼 경계부 등에 요철면 발생(STA.00K220~240)	세라믹 도장 전 Grinding 처리로 요철면을 제거하여 도장 후 먼지 등이 부착되지 않도록 할 것	보완시공 (6)
		안전	강변북로 한강측 구조물 바닥 Slab 격간 시공 연결부 단차 발생	포장 후에 단차가 발생하지 않도록 포장 전 구조물 단차 구간을 정비할 것	보완시공 (7)
		안전	한강측 옹벽 제내부 램프구간옹벽부, 나들목(토끼굴) 상부 파라 펫부 안전 난간대 1.2m 높이 불안	일반인의 진출입을 방지하는 안전 휀스 설치 및 파라펫부의 난간대 높이 적정 여부 검토할 것	권고사항 (8)