도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제9차)

◉ 광화문광장 서측도로 문화재 발굴조사: 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 우기철에 침수가 되지 않도록 관련 시설을 보강하여 공사를 시행하기 바람

- 보도구간 점유 공사시 차량 진출입 과정에서 보행자와의 사고가 발생하지 않도록 보행도우미 배치 및 안전시설을 보강하여 공사를 시행하기 바람

- 보도 점유시 보도 유효폭을 제시하기 바람.

- 2단계 차로 감소에 따른 차로 변경 노면표시를 추가하기 바람

- 가림막 설치시 여유폭은 최소 0.5m를 확보하기 바람