서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	23
	구조용 절연사다리	대
1. 적용범위 이 규격은 소방관서에서 각종 인명구조용에서 사용하는 구조용 절연사다리에 대하여 적용한다. 2. 필요조건 2-1 유리섬유를 사용한 비전도체 프레임이어야 한다. 2-2 상부에 S형 고리가 장착되어야 한다. 2-3 하부는 각도조절이 가능한 미끄럼 방지 지지면(레벨링)이 부착되어 있어야 한다. 3. 성능 및 구성품 3-1 성능 - 재질 : 비전도체 특수 유리섬유 - 확장 최대길이 : 7m이상 - 무게 : 20kg이하 - 작업하중 : 170kg이상 - 가로대간격 : 460mm이하 - 가로대 안쪽에 안전잠금장치 부착 3-2 구성품 : 본체1, 오토레벨러(수평조절기)2, 사용설명서1 4. 검사 4-1 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 4-2 구성품의 조건에 합당하여야 한다. 5. 주의사항 5-1 납품 - 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. - 수요부서가 원하는 부위에 스티커 등을 이용하여 수요부서 기관문구를 삽입하여야 한다. - 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. - 계약체결 후 60일 이내에 납품하여야 한다. - 모든 장비는 일괄납품이어야 한다(분할납품 불가) - 사용설명서(책자 및 파일)를 수입제품의 경우 원본과 번역본을 함께 제출하여야 한다. - 납품 시 조달청 나라장터 물품분류번호와 물품식별번호를 제출하여야 한다.

서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	23
	구조용 절연사다리	대
5-2 제품보증 및 A/S - 제품보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. - 제품보증기간 중 년1회 순회점검을 하여야 한다. - 공급자 확약서와 국내 공식대리점 사후관리 증명서 및 정품공급 증명서를 제출하여야 한다. 5-3 인증서 제출 - 장비에 대한 국제 규격 인증서를 제출 하여야 한다. 5-4 기타 - 납품 시 수요부서에 대한 사용방법 등 교육을 실시하여야 한다. - 납품 시 수요부서에서 요구하는 문구를 적절한 곳에 표기해 주어야 한다. (문구표시에 대한 재질, 형식, 표기위치 등 모든 사항 수요부서와 추후 합의) - 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 문서로 통보해 주어야 한다.