서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	115
	개인 통화형 무전기	세트
1. 적용범위 이 규격은 소방관서에서 각종 인명구조용에서 사용하는 통화형 무전기 세트에 대하여 적용한다. 2. 필요조건 2-1 정보통신망의 허가를 받지 아니하고 사용할 수 있어야 한다. 2-2 기존 무전기와 연동사용이 가능하여야 한다. 2-3 대원 간 또는 현장지휘대와 통신이 가능하여야 한다. 2-4 5명이상이 실시간으로 통화가 가능하여야 하고 소음제거기능이 있어야 한다. 2-5 면체를 착용한 상태에서 특수방화복 및 내부공급식 화학보호복 착용 시에도 사용이 가능하여야 한다. 2-6 구조대원 위급상황 발생 시 자동경보기능이 있어야 한다. 3. 성능 및 구성품 3-1 성능 - 무선주파수 : 925MHz ~ 937.5MHz - 전원공급 : 3.7V 1100mA(리튬 이온 배터리)이상 약10시간 연속 사용가능하여 함 - 사용주파수 : 35개 채널 이상 - 무게: 약90g 이하 - 크기 : 약60×98×23mm 이하 - 통신거리 : 약 300m이상(야외활동 기준) - 인증 : KC - 이어셋 A타입 : 넥 타입 마이크방식 - 이어셋 B타입 : 붐 마이크방식일 것(창착시 귀뒷부분을 감싸주는 타입) · 케이블 길이 : 1000mm 이상 · 마이크 성능 : 450 Ω , -56DB · 스피커 성능 : 200 KΩ , 96DB - 자동경보기능(30초~3분 간격 조절 가능) - 소음 제거 기능(100db 이상에서 소음없는 통화 가능) - 인터컴 사용 시 PTT 없이 사용 가능 - 본체에 카라비너 등으로 확보할 수 있는 고리 형식

서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	115
	개인 통화형 무전기	세트
3-2 구성품 : 본체 1, 이어셋 2종, 충전키트, 전용파우치 2종, 무전기 연결 케이블, 사용설명서 4. 검사 4-1 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 4-2 구성품의 조건에 합당하여야 한다. 5. 주의사항 5-1 납품 - 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. - 수요부서가 원하는 부위에 스티커 등을 이용하여 수요부서 기관문구를 삽입하여야 한다. - 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. - 계약체결 후 30일 이내에 납품하여야 한다. - 모든 장비는 일괄납품이어야 한다(분할납품 불가) - 사용설명서(책자 및 파일)를 수입제품의 경우 원본과 번역본을 함께 제출하여야 한다. - 납품 시 조달청 나라장터 물품분류번호와 물품식별번호를 제출하여야 한다. 5-2 제품보증 및 A/S - 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. - 제품보증기간 중 년1회 순회점검을 하여야 한다. - 공급자 확약서와 국내 공식대리점 사후관리 증명서 및 정품공급 증명서를 제출하여야 한다. 5-3 인증서 제출 - 장비에 대한 규격 인증서를 제출 하여야 한다. 5-4 기타 - 납품 시 수요부서에 대한 사용방법 등 교육을 실시하여야 한다. - 납품 시 수요부서에서 요구하는 문구를 적절한 곳에 표기해 주어야 한다. (문구표시에 대한 재질, 형식, 표기위치 등 모든 사항 수요부서와 추후 합의) - 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 문서로 통보해 주어야 한다.