서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	6
	휴대용탐조등	개
1. 적용범위 이 규격은 소방관서에서 화재 및 각종 인명구조용으로 사용하는 제논탐조등에 대하여 적용한다. 2. 필요조건 2-1 화재 및 각종 인명구조 시 구조대원의 시야 확보를 위해 주로 사용할 수 있어야 한다. 2-2 최대광속 4000lm(루멘) 이상이어야 한다. 3. 성능 및 구성품 3-1 성능 - 탐조등 - 램프형식 : HID - 램프출력 : 45W - 최대광속 : 4200lm(루멘) (전구에 대한 광속 성적서 제출) - 램프수명 : 2500시간 이상 - 최대조사거리 : 1.5km 이상 - 입력전압 : D.C 14.4 - 소모전류 : 4.0A - 무게 : 1.8kg 이하(배터리 포함 시) - 크기 : 92 X 310 X 115mm 이하 - 방수 : 수심 50m에서 완전방수가 될 것.(수중 완전방수)-방수성적서 제출 - 12 작동방식 : 탐조등 몸통에 마그네틱 스위치를 돌려서 작동하는 자석에 의한 On/Off 점등방식 3-2 구성품 : 본체 1개, 기본배터리 1개, 충전아답타 1개 방수하드케이스 1개, 한글설명서 1부 4. 검사 4-1 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 4-2 구성품의 조건에 합당하여야 한다. 5. 주의사항 5-1 납품 - 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. - 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. - 계약체결 후 60일 이내에 납품하여야 한다.

서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	6
	휴대용탐조등	대
- 모든 장비는 일괄납품이어야 한다(분할납품 불가) - 사용설명서(책자 및 파일)를 수입제품의 경우 원본과 번역본을 함께 제출하여야 한다. - 납품 시 조달청 나라장터 물품분류번호와 물품식별번호를 제출하여야 한다. 5-2 제품보증 및 A/S - 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. - 제품보증기간 중 년1회 순회점검을 하여야 한다. - 공급자 확약서와 국내 공식대리점 사후관리 증명서 및 정품공급 증명서를 제출하여야 한다. 5-3 국제 규격 인증서 제출 - 장비에 대한 국제 규격 인증서를 제출 하여야 한다. 5-4 기타 - 납품 시 수요부서에 대한 사용방법 등 교육을 실시하여야 한다. - 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 문서로 통보해 주어야 한다.