서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	1
	다목적삼각구조기구	세트
1. 적용범위 이 규격은 소방관서에서 각종 인명구조용에서 사용하는 다목적삼각구조기구 세트에 대하여 적용한다. 2. 필요조건 2-1 삼각대 형태로서 산악 및 건물 맨홀 등 다양한 지형에서 다용도로서 사용할 수 있어야 한다. 2-2 헤드셋에 도르래가 기본 장착되어 신속한 작업이 가능하여야 한다. 2-3 헤드셋에 13개의 확보점이 있어 로프의 고정 및 자체 확보가 용이하여야 한다. 2-4 발판은 다양한 지형에 따라 고정시킬 수 있는 구조이어야 한다. 2-5 설치후 핀을 분리하지 않고 다리의 각도 조절이 가능하여햐 한다. 3. 성능 및 구성품 3-1 성능 - 중량 : 35kg(구조킷전체중량) 18kg(A프레임), 27kg(삼각구조킷기본설치) 이하이어야 함 - 높이 : 2.7M(최대)이상 - 인장강도 : 23kn 이상 - 안전 허용 하중 : 2.7kn이상 - 인증 : EN795 - 제조사의 시리얼번호 첨부확인 요망 3-2 구성품 : 1개의 헤드셋(Head Set),3개의 어퍼레그(Upper Leg) 7개의 로워레그(Lower Leg), 휴대용 도르레 시스템 1셑(로프포함) 볼트리그플레이트, 다리보관용 가방 2개 헤드셋 및 발보관용 가방1개, 뾰족발3개, 평발3개, 각각의 결합핀 4. 검사 4-1 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 4-2 구성품의 조건에 합당하여야 한다. 5. 주의사항 5-1 납품 - 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. - 수요부서가 원하는 부위에 스티커 등을 이용하여 수요부서 기관문구를 삽입하여야 한다.

서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	2
	다목적삼각구조기구	세트
- 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. - 계약체결 후 60일 이내에 납품하여야 한다. - 모든 장비는 일괄납품이어야 한다(분할납품 불가) - 사용설명서(책자 및 파일)를 수입제품의 경우 원본과 번역본을 함께 제출하여야 한다. - 납품 시 조달청 나라장터 물품분류번호와 물품식별번호를 제출하여야 한다. 5-2 제품보증 및 A/S - 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. - 제품보증기간 중 년1회 순회점검을 하여야 한다. - 공급자 확약서와 국내 공식대리점 사후관리 증명서 및 정품공급 증명서를 제출하여야 한다. 5-3 인증서 제출 - 장비에 대한 국제 규격 인증서를 제출 하여야 한다. 5-4 기타 - 납품 시 수요부서에 대한 사용방법 등 교육을 실시하여야 한다. - 납품 시 수요부서에서 요구하는 문구를 적절한 곳에 표기해 주어야 한다. (문구표시에 대한 재질, 형식, 표기위치 등 모든 사항 수요부서와 추후 합의) - 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 문서로 통보해 주어야 한다.