서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	6
	열화상카메라	대
1. 적용범위 이 규격은 소방관서에서 화재현장의 발화 장소를 찾거나 농연 속의 요구조자를 조기에 발견하여 인명을 구조하기 위해 사용하는 열화상 카메라에 대하여 적용한다. 2. 필요조건 2-1 충격과 열기에 강하여야 한다. 2-2 적외선 또는 열기를 이용하여 농연과 어둠 속에서 물체를 식별할 수 있어야 한다. 2-3 온도별로 구분된 색상표현으로 발화점을 탐색할 수 있어야 한다. 2-4 고온에서 일정시간 이상 사용이 가능하여야 한다. 3. 성능 및 구성품 【A 규격/주요제원】 3-1 규격 및 제원 - 중 량 : 1.1kg이하 / 크기 : 120mm × 125mm × 280mm - 작동지속시간 : 260℃에서 8분 이상 - 낙하테스트 : 2m - 모니터 크기 : 4인치 - 고정 / 2x, 디지털 줌, 화면 우측에 색상별 온도표시 - 시 계 : 50° 이상 - 배 터 리 : 리튬이온 - 베터리사용시간 : 4시간 이상 - 베터리충전시간 : 2시간 이내 3-2 구 성 품 : 카메라본체 1, 베터리 2, 충전기(시거잭 포함) 1, 휴대용 벨트 1, 손잡이 1, USB케이블, 소프트웨어, 보관용 하드케이스 1, 사용설명서 【B 규격/주요제원】 3-1 규격 및 제원 - 중 량 : 0.91kg이하 / 크기 : 114mm × 140mm × 203mm - 작동지속시간 : (260℃)에서 13분 이상 사용 가능 - 낙하테스트 : 2m - 모니터 크기 : 3.5인치 - 온도에 따라 250℃ 이상에서는 노란색, 500℃이상에서는 적색으로 표시 - 시 계 : 50° 이상 - Ni-MH, 2.4V, 2350mAH - 베터리사용시간 : 2시간 이상

서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	6
	열화상카메라	대
- 베터리충전시간 : 2시간 이내 3-2 구 성 품 : 카메라본체 1, 배터리충전기1, 이동용 가방1, 사용설명서1 【C 규격/주요제원】 3-1 규격 및 제원 - 중 량 : 약 1.15kg / 크기 : 130 mm × 115 mm × 225 mm - 작동지속시간 : 120℃에서 20분, 260℃에서 8분 - 낙하테스트 : 2 m, 모든 방향 - 모니터 크기 : 3.5인치(90 mm) 이상 - 탐지하는 곳에서 가장 뜨거운 지점을 파란색 십자로 표시 - 시 계 : 50°(좌우), 15°(위), 35°(아래) - 리튬이온 배터리 - 베터리사용시간 : 3.5 시간 이상 - 베터리충전시간 : 2.5 시간 이내 3-2 구 성 품 : 카메라본체 1, 배터리2, 배터리충전기1, 충전기용 어댑터1, 하드케이스1 휴대용벨트1, 레이저 손잡이1, 사용설명서1 4. 검사 4-1 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 4-2 구성품의 조건에 합당하여야 한다. 5. 주의사항 5-1 납품 - 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. - 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. - 계약체결 후 60일 이내에 납품하여야 한다. - 모든 장비는 일괄납품이어야 한다.(분할납품 불가) - 수요부서가 원하는 부위에 스티커 등을 이용하여 수요부서 기관문구를 삽입하여야 한다. - 기관문구 표시용으로 사용되는 스티커 등의 재질은 쉽게 떨어지거나 지워지지 않는 재질 이어야 한다. - 사용설명서(책자 및 파일)를 수입제품의 경우 원본과 번역본을 함께 제출하여야 한다. - 납품 시 조달청 나라장터 물품분류번호와 물품식별번호를 제출하여야 한다.

서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	6
	열화상카메라	대
5-2 제품보증 및 A/S - 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. - 제품보증기간 중 년1회 순회점검을 실시하여야 한다. - 공급자 확약서와 국내 공식대리점 사후관리 증명서 및 정품공급 증명서를 제출하여야 한다. 5-3 국제 규격 인증서 제출 - 성능시험 및 안전검사에 관해 국내외 검증기관에서 승인받은 각종 증명서 또는 인증서 제출하여야 한다. 5-4 기타 - 납품 시 수요부서에 대한 사용방법 등 교육을 실시하여야 한다. - 납품 시 수요부서에서 요구하는 문구를 적절한 곳에 표기해 주어야 한다. - 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 문서로 통보해 주어야 한다.