도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제3차)

◉ 내부순환로 종암~홍지문터널간 보수공사 : 조건부 시행

- 공사 중 차로 폭 3.0m인 구간에 대해 속도를 하향하기 바람(제한속도 70km/h에서 60km/h로 규정에 맞게 변경 바람)

- 안내표지 추가설치, 단속카메라 70km/h에서 60km/h로 하향 변경

- 1구간 1단계 기존에 있던 대피폭 0.5m에 0.5m를 추가하여 차로 여유폭이 1m가 될 수 있도록 하여 제한속도 70km/h로 유지하도록 검토 바람

- 1구간 4단계 가속차로 길이가 직접식으로 되어있으므로 완화구간을 길게 조정 바람

- VMS 운영계획을 하월곡 전에 공사정보와 우회 정보를 제공하여 차량을 우회시키길 바라며, 공사 차로를 안내하길 바람