도시기반시설분야 시정 관련 신기술 현황

□ 부서명 : 기술심사담당관

신기술	주요내용	비 고
소음·비산먼지 저감형 대형 도로포장 절삭(장비)기술	도로 평탄성 확보를 위한 서울시 불량맨홀 정비공사 기준이 강화(수직깊이 12.5㎝ 절단)됨에 따라 도심지내 도로포장 절삭시 소음 또는 비산먼지를 저감 및 시공성을 향상할 수 있는 대형 절삭(커팅)장비 개발 필요 우리시 추진계획상 장기적으로 절단깊이 25㎝ 확보가 목표이고, 절단깊이가 깊어질수록 절단면이 거칠어지고 절삭시간 지연, 소음·진동 등 환경문제를 고려할 때, 대형 도로포장 절삭기술 개발로 부드러운 단면 확보 및 시공성 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대	인증 ×
도시 물순환 시스템 기반 미세먼지 저감 목적용 도로 물청소 시스템	미세 먼지 발생원 중 도로 재비산 먼지에 의한 영향도는 약 15%로 조사되고 있음. 이러한 도로 재비산 먼지를 저감할 수 있는 방법으로는 도로 진공청소차 운행, 도로 물세척 시스템 등이 있으나, 전자는 운행 시간 및 교통 흐름 방해, 청소 구간의 한계, 후자의 경우는 기존에 상수도 사용에 따른 높은 운영 비용 발생, 지하수 사용 시 지하수위 저하에 따른 악영향이 우려되는 문제가 있음 따라서, 도로 청소수로 빗물을 저류/재이용하고, 청소한 도로물을 재처리 하여 사용하는 순환형 도로 물청소 시스템 도입을 통해 미세먼지 저감 및 도로상 오염물을 처리함으로써 하천 오염 방지 효과 기대	인증 ×

신기술	주요내용	비 고
대형 하수관로 드론 및 Lidar 측량을 통한 도면 정보화 기술	경과년수가 40년 이상된 하수관로의 경우 시공도면이 소실되어 정확한 보수 교체 공사가 어려운 실정으로 기존시설을 도면화하고, GIS,GPS기반으로 정보화 하는 기술 개발 필요 현재 기술은 인력으로 Lidar 측량이 가능하나 하수관로의 경우 공간이 협소하고, 유독가스 등으로 인력으로 작업이 어려워 로봇이나, 드론을 활용하여 형상화 하는 기술을 도입할 경우 현재 인력 작업에 비하여 3~5배정도 비용을 절감하고 작업자의 안전성 확보 효과 기대 아울러, 지하 공동구 관리나 열병합 발전소내 열수송관로 관리 등 다양한 분야에 확대 적용 가능	인증 ×