도로점용공사장 교통소통대책 사전검토 결과(5차)

◉ 공사명 : 마포지사 열배관공사(상암 DMC~삼성 SDS주변)

1. 2구간 2단계 안전지대구간 좌회전 이용 가능한 노면마킹 보완 바람

2. 2구간 3단계 복공판 설치 등으로 테이퍼길이 연장바람

3. 3구간 2단계 성암로 상암 SBS방향 직진유도선 보완할 것

4. 공통사항

- 굴착폭 3.0m 이내로 굴착, 자재운반, 되메우기 등 장비회전시 붐대가      작업반경 이탈하지 않도록 하고 부득이한 경우 안전사고 우려되므로 안전요원 추가배치 바람.

- 매 단계 작업시 작업시작지점을 인지할 수 있도록 예고표지 설치, 테이    퍼길이 충분히 확보 바람

- 교차로부분 작업시 유도표시, 경광등 보완설치하여 운전자 혼란방지하고   안전사고 발생하지 않도록 하기 바람.

5. 성암로 2구간 1단계, 3구간 1단계, 3단계, 1구간 3단계 공사시 공사시 동측접근로(DMC역 방면), 1구간 2단계 공사시 서측접근로(국방대 방면)는 차로변경 금지구간(삼각형 안전지대()⇒사각형 안전지대())로 변경하여 교차로에서의 안전사고 예방할 것

6. 성암로 3구간 3단계 공사시 남측접근로(상암중교 방면)는 공사로 인해 진인부가 1개차로 이므로 상위 1차로를 좌회전이 아닌 전용 유턴차로로 변경하고, 좌회전차량 유도선도 맞추어 변경하여 안전사고 예방할 것

7. 성암로 1구간 3단계 공사시 남→서 방면 좌회전차량의 회전반경이 부족하므로 점유공간 조정등을 통해 안전을 확보할 것

8. 성암로 4구간 1단계 공사시 교차로 남측 안전지대를 축소하여 차량 합류구간의 안전공간을 확보할 것