도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제14차)

◉ 목동 신시가지 오수관로 정비공사(2차 변경) : 조건부 시행

- 야간 공사 및 점용구간 시인성 확보 및 공사 중 교통통제수가 사고 위험에 노출되지 않도록 철저한 안전관리 요망, 필요시 로봇통제수 배치 검토

- 2·3·4단계 노면 색깔 유도선을 교차로 구간을 지나 차량진행방향으로 연장 설치 검토

- 2단계 지장물 이설 공사시 1개차로 점용이 가능한 경우가 있다면, 공사단계를 세분화하여 2개 차로 점용해야 하는 경우와 구분되도록 조정

- 4단계 5단계 #5-1 작업구 점용구간 인근횡단보도에 보행도우미 배치 검토

- 2, 3단계: SB 좌회전차로에 대한 운영계획을 명확히 제시 할 것 (좌회전1개+우회전 1개차로 각각 운영 또는, 좌회전1개+좌우공유차로 1개  차로 운영)

- 4, 5, 6단계: 교통섬 측 우회전 가각부를 막고 보행자 대기공간을 차로로 활용하는 방향으로 차로운영계획 재검토