도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제16차)

◉ 사천빗물펌프장 유입관로 신설공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 성산로 차로축소 지점 교통처리계획 제시

- 성산로 동서방향 보행자 처리계획 제시

- 버스정류장은 차량간 안전을 고려하여 주유소측으로 이전 검토

- 공사점용(교통섬) 북동쪽 보행동선 단절구간 임시보행통로 확보 필요(보행자 안전 고려)

- 사천교 버스정류장(13-715) 이용자에 대한 횡단보도 이전 안내도 필요

- 사천교 교차로 혼잡으로 우회전 우회 교통량 발생시 버스정류장 이용객 및 보행자와의 상충우려가 있으므로 이에 대한 보완 필요

- 24시간 전일점유이나 주간공사만 진행되고, 공사기간이 25개월로 길어 공기 단축에 대한 고려가 필요

- 이면도로에 우회전 교통량 처리를 위한 일방통행 검토 필요

- 점용면적을 축소하여 횡단보도 대기공간 확보와 우회전 회전반경을 확보하기 바람

- 가로변 버스정류장(사천교(id:13109)에 15개 노선 시간당 100~120대의 버스가 운행중임.

- 우회전전용차로 폐쇄 및 버스정류장 이전시 버스와 우회전교통량(276대/시)과의 상충으로 사고 위험이 높고 버스의 안전한 진행에 방해

- 버스와 우회전 간섭이 최소화 되도록 임시정류장의 위치 재검토, 교통류간 상충에 대한 대책 마련 필요.